| 品質管理パラメータ (qmptc0100m000) |  |
| セッションの目的: 品質管理パッケージのパラメータをメンテナンスします。これらのパラメータは品質管理パッケージ内の基本的機能を制御し、このパッケージを他のパッケージのモジュールと統合します。 タブ 発生元 品質検査の基礎として検査元を選択します。 シリーズ 検査オーダ番号の番号グループおよびシリーズを選択します。また、ラインのステップサイズフィールドも選択します。 ブロック理由 工順のブロック理由 (TI) を選択してください。工順 (TI) チェックボックスが発生元タブでオンになっている場合は、このタブに記入しなければなりません。 残余 その他オプション、簡単に言えばテストデータを入力する方法 (単位ごともしくは特徴ごと)。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには 品質管理に必要なブロック理由の定義方法 製造作業に対する品質管理の使用
フィールド | 説明
発効日 | パラメータが有効である日付および時間が表示されます。パラメータは新しいパラメータ設定の発効日まで有効です。
記述 | パラメータセットの記述が表示されます。たとえば、パラメータを変更した理由を示すことができます。
販売 (SLS) | このチェックボックスがオンの場合、 品質管理パッケージは販売管理モジュール内で検査の基礎として使用することができます。
販売 (SLS) | このチェックボックスがオンの場合、 販売管理のオーダ固有検査データを倉庫移動に使用することができます。たとえ販売オーダが計画された後にマスタデータに変更が発生していても、オーダ固有検査データが存在していた場合は、特定オーダの検査オーダは同じままです。
販売 (SLS) | 以下のチェックボックスのオプションが表示され、検査結果で何をしなければならないかが示されます。 このチェックボックスがオンの場合、検査結果は推奨です。これらの結果を上書きすることができます。 このチェックボックスがオフの場合、検査結果は必須です。これらの結果は上書きできません。 注意 品質組合せ (qmptc0111m000) セッションのQM 推奨のみフィールドでは、このセッションで設定した値を変更することができます。
購買 (PUR) | このチェックボックスがオンの場合、 品質管理パッケージは購買管理モジュール内で検査の基礎として使用することができます。
購買 (PUR) | このチェックボックスがオンの場合、 購買管理のオーダ固有検査データを倉庫移動に使用することができます。たとえ、購買オーダが計画された後でマスタデータに変更が発生していても、オーダ固有検査データが存在していた場合は、特定オーダの検査オーダは同じままです。
購買 (PUR) | 以下のチェックボックスのオプションが表示され、検査結果で何をしなければならないかが示されます。 このチェックボックスがオンの場合、検査結果は推奨です。これらの結果を上書きすることができます。 このチェックボックスがオフの場合、検査結果は必須です。これらの結果は上書きできません。 注意 品質組合せ (qmptc0111m000) セッションのQM 推奨のみフィールドでは、このセッションで設定した値を変更することができます。
製造 (SFC) | このチェックボックスがオンの場合、 品質管理パッケージは工程管理 (SFC) モジュール内で検査の基礎として使用することができます。
製造 (SFC) | このチェックボックスがオンの場合、オーダ固有検査データを工程管理 (SFC) で使用することができます。たとえ製造オーダが計画された後にマスタデータに変更が発生していても、オーダ固有検査データが存在していた場合は、特定オーダの検査オーダは同じままです。
製造 (SFC) | 以下のチェックボックスのオプションが表示され、検査結果で何をしなければならないかが示されます。 このチェックボックスがオンの場合、検査結果は推奨です。これらの結果を上書きすることができます。 このチェックボックスがオフの場合、検査結果は必須です。これらの結果は上書きできません。 注意 品質組合せ (qmptc0111m000) セッションのQM 推奨のみフィールドでは、このセッションで設定した値を変更することができます。
資材 (BOM) | このチェックボックスがオンの場合、 品質管理パッケージは部品表 (BOM) モジュール内で検査の基礎として使用することができます。
資材 (BOM) | このチェックボックスがオンの場合、オーダ固有検査データを部品表 (BOM) で使用することができます。たとえ製造オーダが計画された後にマスタデータに変更が発生していても、オーダ固有検査データが存在していた場合は、特定オーダの検査オーダは同じままです。
資材 (BOM) | 以下のチェックボックスのオプションが表示され、検査結果で何をしなければならないかが示されます。 このチェックボックスがオンの場合、検査結果は推奨です。これらの結果を上書きすることができます。 このチェックボックスがオフの場合、検査結果は必須です。これらの結果は上書きできません。 注意 品質組合せ (qmptc0111m000) セッションのQM 推奨のみフィールドでは、このセッションで設定した値を変更することができます。
工順 (TI) | このチェックボックスがオンの場合、 品質管理パッケージは工順 (ROU) モジュール内で検査の基礎として使用することができます。
工順 (TI) | 以下のチェックボックスのオプションが表示され、検査結果で何をしなければならないかが示されます。 このチェックボックスがオンの場合、検査結果は推奨です。これらの結果を上書きすることができます。 このチェックボックスがオフの場合、検査結果は必須です。これらの結果は上書きできません。 注意 品質組合せ (qmptc0111m000) セッションのQM 推奨のみフィールドでは、このセッションで設定した値を変更することができます。
倉庫管理 (WH) | このチェックボックスがオンの場合、 品質管理パッケージは倉庫移動の検査に使用することができます。
倉庫管理 (WH) | このチェックボックスがオンの場合、オーダ固有検査データを倉庫移動に使用することができます。
倉庫管理 (WH) | 以下のチェックボックスのオプションが表示され、検査結果で何をしなければならないかが示されます。 このチェックボックスがオンの場合、検査結果は推奨です。これらの結果を上書きすることができます。 このチェックボックスがオフの場合、検査結果は必須です。これらの結果は上書きできません。 注意 品質組合せ (qmptc0111m000) セッションのQM 推奨のみフィールドでは、このセッションで設定した値を変更することができます。
保管検査 | このチェックボックスがオンの場合、 品質管理パッケージは倉庫内の保管検査に使用することができます。
番号グループ | 検査オーダ番号の番号グループの定義に使用されるフィールドが表示されます。各検査元 (販売管理または購買管理など) について、種々のシリーズを定義することができます。 注意 番号グループ (tcmcs0151m000) セッションで新しい番号グループを作成し、先頭空番号 (tcmcs0150m000) セッションで番号グループのシリーズを作成することができます。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには
販売検査オーダ | 販売管理オーダのシリーズを表示します。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには
購買検査オーダ | 購買管理オーダのシリーズを表示します。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには
製造検査オーダ | 工程管理オーダのシリーズを表示します。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには
資材検査オーダ | 部品表オーダのシリーズを表示します。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには
工順検査オーダ | 工順オーダのシリーズが表示されます。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには
倉庫検査オーダ | 倉庫検査オーダのシリーズが表示されます。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには
保管検査オーダ | 倉庫検査オーダのシリーズが表示されます。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには
ラインのステップサイズ | ポジション番号を表示します。検査オーダラインが検査オーダライン (qmptc1101m000) セッションで作成されると、ポジション番号が自動的に指定されます。このフィールドでは、それぞれの新しいポジション番号に必要となるステップサイズを入力することができます。
有効な検査 | ブロック理由を入力して工程管理 (SFC) モジュールの有効な検査に対して作業をブロックする必要があるフィールドが表示されます。 次の場合のいずれかで検査が有効です。 検査ステータスが フリーで、オーダ数量が 0 でない。 検査ステータスが有効である。 検査ステータスが完了である。 ブロック理由は、ブロック理由の出力 (tisfc2100m000) セッションで次のチェックボックスがオンになっていなければなりません。 QMで使用 完了数量をブロック 不合格数量をブロック 完了をブロック ブロック理由は、ブロック理由の出力 (tisfc2100m000) セッションで検査予定数量をブロックチェックボックスがオフになっていなければなりません。 関連トピック 品質管理に必要なブロック理由の定義方法 製造作業に対する品質管理の使用
無効な検査 | ブロック理由を入力して工程管理モジュールの有効でない検査に対して作業をブロックする必要があるフィールドが表示されます。検査ステータスが フリーで、オーダ数量 = 0 である場合、検査は有効ではありません。 ブロック理由は、ブロック理由の出力 (tisfc2100m000) セッションで次のチェックボックスがオンになっていなければなりません。 QMで使用 完了数量をブロック 不合格数量をブロック ブロック理由は、ブロック理由の出力 (tisfc2100m000) セッションで次のチェックボックスがオフになっていなければなりません。 検査予定数量をブロック 完了をブロック 関連トピック 品質管理に必要なブロック理由の定義方法 製造作業に対する品質管理の使用
処理された検査 | ブロック理由を入力して工程管理モジュールの処理された検査に対して作業をブロックする必要があるフィールドが表示されます。検査ステータスが処理済の場合、検査は処理されています。 ブロック理由は、ブロック理由の出力 (tisfc2100m000) セッションで次のチェックボックスがオンになっていなければなりません。 QMで使用 検査予定数量をブロック ブロック理由は、ブロック理由の出力 (tisfc2100m000) セッションで次のチェックボックスがオフになっていなければなりません。 完了数量をブロック 不合格数量をブロック 完了をブロック 関連トピック 品質管理に必要なブロック理由の定義方法 製造作業に対する品質管理の使用
有効な検査 | ブロック理由を入力して工程管理モジュールの有効な検査に対して作業完了をブロックする必要があるフィールドが表示されます。 検査は次の場合に有効です。 検査ステータスが フリーで、オーダ数量が 0 でない。 検査ステータスが有効である。 検査ステータスが完了である。 ブロック理由は、ブロック理由の出力 (tisfc2100m000) セッションで次のチェックボックスがオンになっていなければなりません。 QMで使用 検査予定数量をブロック 完了をブロック ブロック理由は、ブロック理由の出力 (tisfc2100m000) セッションで次のチェックボックスがオフになっていなければなりません。 完了数量をブロック 不合格数量をブロック 関連トピック 品質管理に必要なブロック理由の定義方法 製造作業に対する品質管理の使用
無効な検査 | ブロック理由を入力して工程管理モジュールの有効でない検査に対して作業完了をブロックする必要があるフィールドが表示されます。検査ステータスが フリーで、オーダ数量 = 0 である場合または検査ステータスが処理済である場合、検査は有効になりません。 ブロック理由は、ブロック理由の出力 (tisfc2100m000) セッションで次のチェックボックスがオンになっていなければなりません。 QMで使用 検査予定数量をブロック ブロック理由は、ブロック理由の出力 (tisfc2100m000) セッションで次のチェックボックスがオフになっていなければなりません。 完了数量をブロック 不合格数量をブロック 完了をブロック 関連トピック 品質管理に必要なブロック理由の定義方法 製造作業に対する品質管理の使用
テストデータ入力基準 | テストデータの入力方法を決定するパラメータが表示されます。 特徴 (特徴別サンプルテストデータ (qmptc1115m000) セッション) ごと シリアル番号 (シリアル番号別サンプルテストデータ (qmptc1116m000) セッション) ごと
検査オーダラインの出力を必須にする | このチェックボックスがオンの場合、 検査オーダの出力 (qmptc1400m000) セッションは検査手順の中で必須です。これは、文書を出力するまで検査オーダがブロックされることを意味します。 このチェックボックスがオフの場合、 検査オーダの出力 (qmptc1400m000) セッションはオプションです。