| オーダ別外注作業 (tisfc2510m000) |  |
| セッションの目的: 外注作業を製造オーダ別に表示します。さらに詳しい作業の詳細については、作業をダブルクリックしオーダ別外注作業 (tisfc2110s000) 詳細セッションを開始して参照します。外注作業 (tisfc2210m000) セッションで、作業の工順を定義するとき作業の外注を計画するか、作業を後で外注するように設定できます。 関連トピック 資材フローサポートのない作業の外注 概要セッションを使用するには 概要セッションでレコードをメンテナンスするには
フィールド | 説明
製造オーダ | 外注される作業のオーダ番号
製造オーダ | 製造オーダのオーダ状況
作業 | 外注先が行う作業の連番
ワークセンタ | 作業が行なわれるワークセンタ
ワークセンタ | 外注が行われるワークセンタについての記述
外注から返品された数量 | 購買オーダ - ライン (tdpur4501m000) セッションで外注先から受領したとしてレポートした数量
外注先 | 製造オーダを実行する予定の外注先
段取 + 実行開始日 | 作業の開始日 作業の開始日はオーダが企業計画から工程管理に転送されるときに、(企業計画で生成される) 計画製造オーダからコピーされます。製造オーダ (tisfc0101s000) セッションにオーダを入力すると、サイクル時間を使って現在のフィールド値が (計画方法により) 計算されます。
督促開始日 | 作業開始を計画する日付、または、作業がすでに開始されている場合は、作業再開を計画する日付 実行された作業量の計算に関しては、残余オーダ数量を使用するか、または転記済の時間を使用するかを、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの残余製造時間の計算方法フィールドを変更することで選択できます。
移動開始日 | 外注作業が終了可能な最早の日付 この日は、督促開始日以後の残余製造時間の日数からスラックタイムを引いて計算されます。