| 構成確約可能在庫 |  |
| 品目の構成確約可能在庫チェックにおいて、ERP LN は、その品目を製造するのに十分な数量の構成要素が使用可能かどうかをチェックします。 原則として、構成確約可能在庫は以下の状況で実行されます。 品目の有効在庫がチェック済である場合 関連する需要をカバーする上で、品目の有効在庫の値が不十分な場合 関連品目について構成確約可能在庫チェックが有効な場合 (品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションを参照) 構成確約可能在庫チェックは、品目の部品表 (BOM)、クリティカル部品表 (BCM)、または一般部品表 (カスタマイズされた品目の場合) にもとづいて実行されます。すべての状況において、ERP LN が構成確約可能在庫チェック中に考慮しなくてはならない構成品目について、品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションの確約可能在庫でクリティカルチェックボックスをオンにする必要があります。これによって ERP LN はそれらを確約可能在庫のクリティカルと認識します。 確約可能在庫のクリティカルである各構成要素について、ERP LN は、完全な確約可能在庫チェックを実行します。品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションでの設定にもとづいて、このチェックは種々のタイプの有効在庫チェックと確約可能在庫チェックで構成されます。これがマルチレベルの構成要素チェックになることに注意してください。つまり、ERP LN は下位レベルの構成要素もチェックします。 注意 構成確約可能在庫チェックは、部品表 (tibom1110m000)セッションのハードペギング範囲フィールドの値に関係なく仕様を無視します。ERP LN は単純に、構成要素のすべての有効在庫を利用可能とみなします。 例 4 つの品目 (A、B、C および D) を製造します。 D は C のクリティカル構成要素です。 C は B のクリティカル構成要素です。 B は A のクリティカル構成要素です。 品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションで、すべての品目について構成確約可能在庫チェックボックスをオンにし、品目 B、C および D の確約可能在庫でクリティカルチェックボックスをオンにしました。確約可能在庫能力チェックボックス、チャネル有効在庫チェックボックス、またはファミリ確約可能在庫チェックボックスはオフです。 ERP LN は、標準の有効在庫チェックを使用して、品目 A の確約可能在庫チェックを開始します。品目 A の有効在庫が不十分な場合、ERP LN は品目 B について完全なマルチレベル確約可能在庫チェックを実行します。これは、以下のデータがチェックされることを意味します。 品目 D の有効在庫 品目 C の有効在庫に、品目 D の有効在庫にもとづいて製造可能な量を加えた値 品目 B の有効在庫に、品目 C の有効在庫にもとづいて製造可能な量を加えた値 構成要素の所要日 構成確約可能在庫チェックを実行すると、ERP LN により、主品目の所要日をもとに構成要素の所要日が計算されます。主品目の所要日と構成要素の所要日の差異が、リードタイムオフセットです。 ERP LN により、該当のカレンダーと企業計画パラメータ (cprpd0100m000) セッションで定義された利用性タイプに対するオフセットが計画されます。企業計画パラメータ (cprpd0100m000) セッションの構成確約可能在庫チェック精度フィールドの値も、リードタイムオフセットに影響を与えます。 部品表 (BOM) の使用 構成確約可能在庫チェックが部品表 (BOM) を基準とする場合、ERP LN では構成要素の所要日を、部品表 (tibom1110m000) セッションおよび品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションのデータを使用して計算します。 部品表 (tibom1110m000) セッションで、リードタイムオフセットを使用チェックボックスがオンになっている場合、ERP LN では同セッションのリードタイムオフセットフィールドの値を、リードタイムオフセットとして使用します。 部品表 (tibom1110m000) セッションで、リードタイムオフセットを使用チェックボックスがオフになっている場合、ERP LN では、主品目のオーダリードタイムをリードタイムオフセットとして使用します。品目のオーダリードタイムは、品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションのオーダリードタイムフィールドで定義します。 クリティカル部品表 (BCM) の使用 構成確約可能在庫チェックがクリティカル部品表を基準とする場合、ERP LN では構成要素の所要日を、クリティカル部品表 (cprpd3120m000) セッションのデータを使用して計算します。 部品表 (tibom1110m000) セッションで、このチェックボックスがオンになっている場合、ERP LN ではクリティカル部品表 (cprpd3120m000) セッションのリードタイム オフセットフィールドの値を使用します。 構成確約可能在庫チェックの設定方法 主品目の設定 特定品目に対して品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションの構成確約可能在庫チェックボックスがオンの場合、該当品目について構成確約可能在庫チェックを実行できます。 品目の構成確約可能在庫チェックを無効にするには、有効在庫処理 (tdsls4899m000) セッションで構成要素チェックボックスをオフにします。 注意 構成確約可能在庫チェックは、受注構成の状況においても使用できます。 構成要素の設定 品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションで、すべての構成要素に対して確約可能在庫でクリティカルチェックボックスをオンにします。 リードタイムオフセットを、次のいずれかの方法で指定します。 部品表 (tibom1110m000) セッションで、リードタイムオフセットを使用チェックボックスをオンにして、リードタイムオフセットフィールドにリードタイムオフセットを入力する。品目が、複数の主品目の構成要素として使用される場合、このリードタイムオフセットはその構成要素が含まれるすべての部品表で指定する必要があります。 部品表 (tibom1110m000) セッションで、リードタイムオフセットを使用チェックボックスをオフにする。品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションで、リードタイムオフセットをオーダリードタイムフィールドに入力する。品目が、複数の主品目の構成要素として使用される場合、ERP LN ではこの値を、すべての完成品に対する確約可能在庫の計算で使用します。 関連トピック 有効在庫と確約可能在庫チェックのタイプ 拡張 CTP チェック 確約可能在庫チェック手順 構成確約可能在庫確保 クラスタの構成確約可能在庫と確約可能在庫能力 |