| 人/機械時間の計算 |  |
| 作業の実施に必要な人時間と機械時間は、工順モジュールのデータをもとに計算されます。 以下が最も重要な要素です。 バッチサイズ、または作業の投入数量 (品目数量を処理する必要があります) 平均段取時間 [分] サイクル時間 [分] 工順単位 固定期間 これらの要素は次のセッションで定義されます。 タスク (tirou0103m000) 工順作業 (tirou1102m000) タスク関係 (tirou0104m000) 製造計画 (tisfc0110m000) 人時間 作業の実施に必要な人時間数は次のように計算されます。
    人時間 =
    (段取時間 x 段取必要人員数) + 作業の投入数量 x
    サイクル時間 ÷ 工順数量 x 製造必要人員数
作業に固定期間がある場合、人時間はバッチサイズに依存しません。この場合、人時間は次のように計算されます。
    人時間 =
    (段取時間 x 段取必要人員数) + サイクル時間 ÷ 工順数量 x
    製造必要人員数
固定期間は次のセッションで定義できます。 工順作業 (tirou1102m000) タスク (tirou0103m000) 一般工順 (tipcf3120m000) (一般工順における作業の場合) タスク関係 (tirou0104m000) 製造計画 (tisfc0110m000) 機械時間 作業の実施に必要な機械時関数は次のように計算されます。
    機械時間 =
    (段取時間 + 作業手順の入力数量 x サイクル時間 ÷ 工順数量) x
    作業必要機械数
作業が固定期間の場合、機械時間は作業の投入数量や工順数量には依存しません。この場合、機械時間は次のように計算されます。
    機械時間 =
    (段取時間 + サイクル時間 ÷ 工順数量) x 作業必要機械数
固定期間は次のセッションで定義することができます。 工順作業 (tirou1102m000) タスク (tirou0103m000) 一般工順 (tipcf3120m000) (一般工順での作業の場合) タスク関係 (tirou0104m000) 製造計画 (tisfc0110m000) 関連トピック 作業の製造時間を計算するには |