| 輸送オーダクラスタの消去 (fmfoc3205m000) |  |
| セッションの目的: クラスタ化またはクローズ状況の一定の範囲の輸送オーダクラスタを輸送オーダクラスタラインを含めて削除します。このセッションでは、フィールドを使用して削除するクラスタを選択できます。 パフォーマンスの観点 レコードの削除、アーカイブ、またはこれら両方を行うことにより、システムパフォーマンスを節約できます。詳細は、次の情報を参照してください: 詳細は、次の情報を参照してください: 削除およびアーカイブ
フィールド | 説明
輸送オーダクラスタ | 削除する一定範囲のクラスタの最初の輸送オーダクラスタ
輸送オーダクラスタ | 削除する一定範囲のクラスタの最後の輸送オーダクラスタ
空クラスタのみ | このチェックボックスがオンの場合、クラスタラインのないクラスタのみが削除されます。
エラーレポート | このチェックボックスがオンの場合、選択しているクラスタを削除するパッチ処理に関するエラーレポートが出力されます。
コマンド | 説明
消去 | 輸送オーダクラスタの削除処理を開始するには、このコマンドを使用します。