| メンテナンス概念 - 予測活動 (tsspc1125m000) |  |
| セッションの目的: 品目の予防メンテナンスに対して予測された活動のリストを表示します。 品目の予測活動は、メンテナンス計画の生成 (tsspc2200m000) セッションで (品目のメンテナンス概念に含まれる参照活動リストにもとづいて) 生成されるか、またはこのセッションでマニュアル入力されます。
フィールド | 説明
品目 | 参照活動が予測される対象の品目のコード
使用クラス | 品目の使用クラスのコード
使用クラス | 使用クラスの名前または記述
参照活動 | 品目に対して実行される参照活動のコード
記述 | 品目に対して予測された参照活動の名前または記述
連番 | 参照コードが同じで実行時間が異なる活動を区別する番号 注意 表示された参照活動は、同じ参照コードのグループごとにソートされます。グループが一覧表示される順序は、アルファベット順です。グループ内での順序は連番によって決定されます。 予測活動が生成されたときには活動に連番が付けられますが、実行時間の遅い活動ほど連番が大きくなります。このため、グループ内では各活動が発生順に表示されます。活動をマニュアルで追加する場合は、追加された活動がそのグループに応じた適切な時間的順序で表示されるように連番を付けることをお勧めします。
子品目 | 品目の子 (構成) 品目に予測活動が適用された場合、子品目のコードがここに表示されます。
記述 | 品目の名前または記述
メンテナンス周期 | 品目のメンテナンス周期の継続期間。値は品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションで定義されます。 注意 メンテナンス周期の継続期間外では活動を予測できません。つまり単位フィールドの値は、ここに表示される値に等しいかそれより小さくなければなりません。
メンテナンス周期 | メンテナンス周期の時間単位
年 | 品目メンテナンス周期中に予測活動を実行すべき時点は、隣接フィールドの値と併用して決定されます。 注意 これらのフィールドによって決定される時点は、メンテナンス周期範囲を超えてはなりません。
年 | 適用可能な単位
月/週 | 品目メンテナンス周期中に予測活動を実行すべき時点は、隣接フィールドの値と併用して決定されます。 注意 これらのフィールドによって決定される時点は、メンテナンス周期範囲以内でなければなりません メンテナンス周期の継続期間が 1 か月以上の場合、このフィールドの値は月数です。メンテナンス周期が 1 か月未満の場合、このフィールドの値は週数です
月/週 | 適用可能な単位
日数 | 品目メンテナンス周期中に予測活動を実行すべき時点は、隣接フィールドの値と併用して決定されます。 注意 これらのフィールドによって決定される時点は、メンテナンス周期範囲を超えてはなりません。
日数 | 適用可能な単位
許容期間 | 活動の開始日は、この期間内に収まらない場合に変更することができます。 この期間内のすべての活動がクラスタ化可能であることを決定する期間。許容期間は次のように説明できます。 | 活動 A | 活動 B | 活動 C <*********> 許容期間 活動 A この場合、活動 A および活動 B はクラスタ化できますが、活動 C はクラスタ化できません。
許容期間 | 許容期間の値を表すために使用される値
予測独立値 | 活動を実行する必要があるときの独立変数の値。これは、従属変数がその標準値に達するときの予測値です。
予測独立値 | 独立変数の測定に使用される単位
予測従属値 | 品目に対して活動を実行する必要があるときの従属変数の標準値
予測従属値 | 従属変数の測定に使用される単位