| オーダ固有検査の出力 (qmptc0450m000) |  |
| セッションの目的: 特定の選択範囲のオーダ固有検査データを出力します。 関連トピック オーダ固有検査
フィールド | 説明
発生元 | 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ
発生元オーダ | 検査が必要なオーダのオーダ番号 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
発生元オーダ | 検査が必要なオーダのオーダ番号 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
ライン番号 | 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
位置 | 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
作業 | 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
作業 | 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
保管検査順序 | 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
保管検査順序 | 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
ライン番号 | 検査オーダラインを示す番号 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
ライン番号 | 検査オーダラインを示す番号 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
テキスト | このチェックボックスがオンの場合、オーダ固有検査データにリンクされているテキスト (オーダ固有検査 (qmptc0550m000) セッションで定義されています) がレポートに出力されます。