| WMS と倉庫管理の調整手順 |  |
| 倉庫管理の調整手順には、次のステップが含まれます。 調整の開始 在庫の調整 調整結果の分析 循環棚卸オーダの処理*
* |  | このオプションステップは在庫を更新するだけであり、関連するオーダは更新しません。このため、ユーザ自身で関連オーダを修正するとともに、よく吟味した上で生成済循環棚卸オーダを処理することをInfor は強くお勧めします。
調整の開始 ユーザは、WMS 調整 (whwmd2207m000) セッションを使用して調整処理を開始できます。このセッションでは、ユーザが定義した選択範囲にもとづいて循環棚卸のために WMS に要求を送ります。 在庫の調整 WMS から在庫レベルを受け取った後、ERP LN で在庫が調整され、調整タイプの循環棚卸オーダが作成されます。 注意 調整タイプの循環棚卸オーダが作成されなかった場合は、ERP LN 内のすべての在庫レベルが WMS 内の在庫レベルに一致します。 調整結果の分析 調整タイプの循環棚卸オーダが存在する場合、各オーダラインのレビューを行い、オーダラインが処理を要するかどうかを決定する必要があります。今後在庫の不一致を発生させないために、まず在庫差異の要因を取り除く必要があります。起き得る要因として、一部のメッセージを処理できなかったという場合があります。この場合、WBI 管理コンソールを使用してこれらのメッセージの調査と再処理が行えます。 注意 (在庫差異がすでになくなったなどの理由で) 在庫差異を修正しないという場合は、その循環棚卸オーダラインを削除する必要があります。 ユーザは調整オーダの循環棚卸オーダラインを削除できますが、調整タイプの循環棚卸オーダについては循環棚卸オーダラインの更新、追加は行えません。これは、これらのオーダラインの発生元が WMS であるためです。 循環棚卸オーダの処理 必要に応じ、在庫差異が実際に修正されるように、循環棚卸オーダを処理できます。この処理では、次の 2 つのステップを行います。 在庫差異の処理 ブロック差異の処理 警告 このオプションステップは在庫を更新するだけであり、関連するオーダは更新しません。このため、ユーザ自身で関連オーダを修正するとともに、よく吟味した上で生成済循環棚卸オーダを処理することをInfor は強くお勧めします。 在庫差異の処理 在庫差異を処理する処理フローは、循環棚卸オーダラインを処理する標準の処理に似ています。 通常の在庫差異と、WMS と ERP LN 間の調整差異を処理する順序は、状況によって異なります。次のケースを考えてみましょう。 在庫を減らす必要があるが、在庫がブロックされている。この場合、ブロックを解除する必要があります。 処理順序: ブロックしている、オーダラインの調整物流 通常の在庫差異 在庫を増やす必要があるが、ブロックされている。 処理順序: 通常の在庫差異 ブロックしている、オーダラインの調整物流 ブロック差異の処理 ブロック在庫の差異を処理する方法は、通常の在庫差異を処理する方法とは多少異なります。循環棚卸オーダライン調整ブロック (whinh5108m000) セッションの循環棚卸オーダラインに ｢ブロック在庫調整｣ の物流が存在する場合、この物流のラインごとに次のように処理されます。 ブロックしているレコードの検索: ブロックのストックポイントは循環棚卸オーダラインのストックポイントに一致する必要があり、ブロック理由は物流内の理由に一致する必要があります。 ブロックが見つかった場合、ブロック済数量は循環棚卸オーダライン調整ブロックの実際ブロック済数量 (保管単位) を使用して更新されます。 ブロックが見つからない場合、ブロック済数量は循環棚卸オーダライン調整ブロックの実際ブロック済数量 (保管単位) を使用して作成されます。 在庫内で品目がシリアル番号化されている場合、ストックポイントシリアル別ブロック (whwmd6135m000) セッション内のシリアル番号を循環棚卸オーダラインシリアル調整ブロック (whinh5109m000) セッション内のシリアル番号を比較する必要があります。差異がある場合、それらを処理する必要があります。 ストックポイントによるブロックが修正されたところで、循環棚卸オーダラインの状況が処理済になります。 関連トピック WMS で管理された倉庫の制限事項 WMS と倉庫入庫手順 WMS と倉庫出庫手順 |