| 積荷/輸送オーダクラスタのクローズ (fmlbd4200m000) |  |
| セッションの目的: 積荷および/または輸送オーダクラスタをクローズに設定します。積荷または輸送オーダクラスタをクローズに設定するには、関連する積荷またはクラスタを選択し、続行をクリックします。 関連トピック 積荷計画、積荷、出荷の状況 クラスタとクラスタライン状況の概要
フィールド | 説明
積荷またはクラスタのクローズ | クローズに設定する積荷を選択する場合は積荷を選択し、クローズに設定するクラスタを選択する場合はクラスタラインを選択します。
積荷 | クローズに設定する積荷の範囲
積荷 | クローズに設定する積荷の範囲
輸送オーダクラスタ | クローズに設定するクラスタの範囲
輸送オーダクラスタ | クローズに設定するクラスタの範囲
この日付までクローズ | 前のフィールドで選択された積荷またはクラスタの輸送請求書を運送業者宛に作成する場合またはそう予定した場合、このフィールドの日付が指すのは、選択された積荷またはクラスタの請求日です。選択された積荷またはクラスタの輸送請求書を運送業者宛に作成しない場合またはそう予定しなかった場合、このフィールドの日付が指すのは、クラスタまたは積荷 (の出荷) の実際荷降日です。このフィールドのデフォルト日付は、システム日付です。
エラーレポート | このチェックボックスがオンの場合、選択された積荷または輸送オーダクラスタのクローズ処理実行についてのエラーレポートが生成されます。
デバイス選択 | (複数の) レポートを出力または表示するために使用する出力デバイス デフォルトデバイス レポートは、ユーザ別デフォルトデバイス (fmfmd1140m000) セッションに指定されたデフォルトの出力デバイスによって出力または表示されます。 指定デバイス レポートを出力または表示するには、処理を開始した後に表示されるデバイスの選択 (ttstpsplopen ) ダイアログボックスで出力デバイスを選択します。
コマンド | 説明
続行 | このコマンドをクリックすると、選択された積荷または輸送オーダクラスタのクローズ処理実行を開始できます。