| 容積および重量クラスの使用 |  |
| 容積は、たとえば 1 ～ 10 ガロンなど、容積の範囲に割り当てられます。 容積クラスは、輸送オーダラインの計画グループを決定するために使用できます。 重量クラスは、たとえば 10 ～ 50 ポンドなど、重量の範囲に割り当てられます。 クラスコードは、容積クラスおよび重量クラスを識別するために使用されるコードです。 容積クラスまたは重量クラスは、以下の要素から構成されます。 開始値から終了値までの範囲 クラスコード 記述 開始値および終了値は重量および容積クラス (fmfmd0190m000) セッションで、クラスコードおよび記述はクラスコード (fmfmd0195m000) セッションでそれぞれメンテナンスできます。 容積クラスおよび重量クラスを使用して、輸送オーダラインを割り当てる計画グループを決定できます。 たとえば、輸送オーダラインに一覧表示されている品目の重量が計画グループ A の計画マトリックスで定義されている重量クラスと一致した場合、この輸送オーダラインは計画グループ A に割り当てられます。 容積クラスと重量クラスは、特定の商品を輸送する運送業者を選定するための要素にもなります。 たとえば、特定の重量クラスと運送業者が同じ計画マトリックスに含まれていると、この運送業者がその重量クラスの輸送オーダラインの商品を輸送します。 |