| 固定リードタイム範囲の開始 |  |
| 計画品目の固定リードタイム範囲を定義するには、品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションの固定リードタイム範囲の開始 (SFC)フィールドを使用します。 固定リードタイム範囲は、企業計画でオーダを計画するために固定リードタイムを使用する期間です。 固定リードタイム範囲より前では、企業計画は工順データにもとづいて計画します。固定リードタイム範囲を超えると、企業計画は固定リードタイムを使用してオーダを計画します。 固定リードタイム範囲は、特に製造品目に適用されます。固定リードタイム範囲を超えると、計画実行は計画実行時に作業の計算や記録を行いません。その代わり、計画品目の固定リードタイムを使用して、計画オーダの開始日と終了日を計算します。ERP LN は計画オーダが工程管理モジュールに転送されるまで作業を計画しません。 固定リードタイムは、オーダリードタイムに追加リードタイムを加えたものです。 固定リードタイムを使用した計画は、工順データにもとづいた計画よりも速くなりますが、結果の精度は低くなります。 推奨: 固定リードタイム範囲の開始 (SFC)フィールドの日数を大きくしすぎないでください。 パフォーマンスの観点 CPU 負荷への影響: Yes データベース拡張への影響: Yes 関連トピック 企業計画での製造リードタイム計算 品目 - 計画 |