| 組立オーダの再スケジュール (tiasl4220m000) |  |
| セッションの目的: 予期せぬ事態に対処するために、マニュアルでオーダを移動または交換します。 オーダを移動する方向は時間にもとづきます。 オーダを後ろに移動すると、以前の時間に遡ってオーダを移動することになります。これは、ライン順序位置でも後方になります。 オーダを前方に移動すると、以降の時間にオーダを移動することになります。これは、ライン順序位置でも前方になります。 変更には、移動と交換の 2 つのタイプがあります。実施したい変更のタイプを選択しなければなりません。 例 オリジナルの順序を 1-2-3-4-5 とします。次のような変更を実施する場合を考えてみましょう。 オーダ 1 と 4 を交換します。この場合、この 2 つのオーダは交換されますが、それ以外は一切変更されません。このため、順序 1-2-3-4-5 は 4-2-3-1-5 になります。 オーダを移動します。この場合、このオーダはある位置から取り出され、別の位置に挿入されます。初期位置と新しい位置の間にあるすべてのオーダが、初期位置の方向に 1 つずつ移動されます。この結果、この 2 つの位置の間にあるオーダは、移動させたオーダの方向とちょうど逆の方向に移動します。このため、オーダ 4 を後方に 3 つ移動した場合、新しい順序は 4-1-2-3-5 になります。オーダ 1、2、3 はそれぞれ 1 つずつ前方に移動します。ただし、オーダ 1 を 3 つ前方に移動させた場合、新しい順序は 2-3-4-1-5 になり、オーダ 2、3、4 はそれぞれ後方に 1 つずつ移動します。 注意 交換または移動できるのは、状況が計画の組立オーダだけです。 交換/移動したオーダの新しい計画オフライン日が、このオーダの参照日よりも前になる場合は、処理を続行するかどうか確認が求められます。この理由は次のとおりです。オーダの内容がいつ有効であるかを決定するには、参照日が使用されます。オーダの内容を主に構成するのは、必要とされる資材および作業です。このため、オフライン日が参照日よりも前であると、まだ有効でないオーダ内容にもとづいて製造が行われることになるため、問題が発生する可能性があります。たとえば、必要とされる機械がまだ稼動していないため、製品の特徴によっては、この時点ではまだ製造できないものがあります。このため、このような状況が発生する可能性がある場合に処理を続行するかどうか ERP LN は確認を求めます。処理を続行する場合は、メッセージがログに記録されます。メッセージは、組立メッセージ (tiasc0501m000) セッションで表示できます。必要に応じて、計画者はこのようなオーダに対して何らかのアクションを取ることができます。 組立オーダ (製品バリアント) の新しい計画オフライン日がコンフィギュレータに伝えられます。 関連トピック 組立管理の概要
フィールド | 説明
再スケジュールタイプ | 目的の変更のタイプを選択します。 交換: 2 つのオーダが交換されますが、それ以外は一切変更されません。 移動: ある位置からオーダが取り出され、別の位置に挿入されます。移動したオーダにより、初期位置と新しい位置の間にあるオーダが初期位置の方向に 1 つずつ移動されます。詳細については、ヘルプセッションを参照してください。
ラインセグメント | 組立オーダを再スケジュールする必要があるラインセグメント。オーダはセグメントごとにスケジュールされ、ラインセグメントごとにオーダ順序を変えることができます。
/ | 組立オーダを再スケジュールする必要があるラインセグメント。オーダはセグメントごとにスケジュールされ、ラインセグメントごとにオーダ順序を変えることができます。
先頭オーダ | 交換する 2 つのオーダの最初のオーダ
交換作業
順序 | 1-2-3-4-5
先頭オーダ | 1
第 2 オーダ | 4
結果 | 4-2-3-1-5
第2オーダ | ...
移動対象オーダ | 再スケジュールするオーダを選択します。
移動方向 | [前方] または [後方] (時間) を選択することができます。詳細については、セッションヘルプを参照してください。
移動位置 | ライン順序で選択したオーダを移動する位置の数を入力します。詳細については、ヘルプセッションを参照してください。
コマンド | 説明
再スケジュール | オーダを移動または交換する場合にクリックします。
メッセージ | 所要がバックフラッシュされていないラインステーションオーダや作成できない仕掛品振替などのエラーメッセージを表示する場合にクリックします。