| GRT におけるファミリ |  |
| ファミリコードのレベル番号の定義 ファミリは 8 桁のファミリコードで識別されます。これらの 8 桁は、構造レベル (tigrt0199m000) セッションで定義されたレベル化構造 (1 層から 8 層まで) に対応付けて使用できます。 例 ファミリコードは 5 つのレベルに分けられます。それぞれのレベルでは、位置の番号が予約されます。===ラインに続けて、ファミリコード (AB2xr95) を入手します。 ファミリグループとファミリ構造の定義 構造レベルを定義した後、ファミリグループから成るファミリ構造を設定しなければなりません。それぞれのファミリグループについて、1 つ以上のファミリが選択されます。たとえば、ファミリグループの乗り物は、ファミリカーとバスで構成できます。選択に下位の選択肢が含まれる場合、1 つ下位のファミリグループも入力されます。ファミリグループ (tigrt0198m000) セッションとファミリ構造 (tigrt0193m000) セッションを使用して、ファミリ構造を完成してください。 ファミリの定義 ファミリ構造が設定されたら、コードを使用してファミリを定義する必要があります。ファミリとして定義でき、かつファミリコードを収容できるのは、ファミリ構造の末尾だけです。ファミリ (tigrt0103m000) セッションを使用して、ファミリ (ファミリコードの作成 - 例を参照) を定義します。 |