| フィジカルブレイクダウンをメンテナンスするには |  |
| サービス活動およびメンテナンス活動中に製品構造 (ブレイクダウン構造) を管理するために、フィジカルブレイクダウンを設定することができます。フィジカルブレイクダウンを使用して、シリアル番号付品目間の関係を表示します。 サービスオーダ管理モジュールで、サービスオーダ活動を処理することができます。さらにサービスオーダ活動を使用して、有効なフィジカルブレイクダウンを更新することができます。 構成管理パラメータ (tscfg0100m000) セッションの構成状況の使用チェックボックスがオンの場合、最上位シリアル番号品目が ｢有効｣ に設定されているときにフィジカルブレイクダウンが有効になります。このイベント、およびフィジカルブレイクダウンに対する以降の変更は自動的にログに記録されます。 フィジカルブレイクダウンをメンテナンスするには フィジカルブレイクダウンをメンテナンスするには、フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションを使用します。 このセッションの特定メニューを使用して、以下のいずれかからフィジカルブレイクダウンを作成します。 完成状態構造 品目ブレイクダウン ASCII ファイル プロジェクトブレイクダウン構造 注意 品目ブレイクダウンでカスタマイズされていない品目については、ブレイクダウン構造を設定することができます。 関連トピック 完成状態構造からフィジカルブレイクダウンを作成するには 品目ブレイクダウンからフィジカルブレイクダウンを作成するには ASCII ファイルからフィジカルブレイクダウンを作成するには プロジェクトブレイクダウン構造からフィジカルブレイクダウンを作成するには フィジカルブレイクダウンを削除するには |