| 機器 (qmptc0108m000) |  |
| セッションの目的: 品目の特定の特徴をテストするために使用する機器を表示します。 詳細セッションでは、機器を作成またはメンテナンスすることができます。 関連トピック マスタデータ (品質管理)
フィールド | 説明
機器 | 品目の特定の特徴を計測するために品質テストで使用する工具 例
機器 | 酸滴定器
特徴 | pH 値
テストエリア | 実際にテストを実施する場所
スキル | 活動を遂行する上でエンジニアが備えていなければならない特定のノウハウや専門知識。たとえば、電気や特定の設備に関する知識などを意味します。
最小測定可能数量単位 | 最小測定可能値の単位が表示されます。 最小測定可能単位の物理的単位は、この機器が使用される特徴の特徴単位と同じでなければなりません。 例 マイクロメータスクリューゲージ マイクロメータスクリューゲージは 10 マイクロメートルの精度で計測することができます。したがって、マイクロメートルは最小測定可能数量単位フィールドに入力することができ、最小測定可能数量フィールドでは 10 と入力することができます。
最小測定可能数量 | 機器が測定できる精度 例 マイクロメータスクリューゲージ マイクロメータスクリューゲージは 10 マイクロメートルの精度で計測することができます。したがって、マイクロメートルは最小測定可能数量単位フィールドに入力することができ、最小測定可能数量フィールドでは 10 と入力することができます。
間隔タイプ | 1 つの調整と次の調整との間隔。この間隔は次の調整がいつ行われるのかを示し、n 日後または n 回後のように指定できます。
間隔 [使用日数/時間] | いつ調整が実施されるかを示します。 時間を間隔タイプフィールドに入力した場合は、日数を入力します。 使用回数を間隔タイプフィールドに入力した場合は、使用回数を入力します。
調整用に ブロック済 | このチェックボックスがオンの場合、調整のために機器をブロックします。ブロックした機器は検査には使用できません。 調整のために機器の調整 (qmptc3201m000) セッションで選択されている場合、機器は自動的にブロックされます。機器がブロックされている場合、調整関連データはメンテナンスできません。 機器は機器調整日 (qmptc3202m000) セッションでブロック解除することができます。
最終調整日 | 機器が調整された最終日
次の調整日 | 機器の次の調整日付 時間を間隔タイプフィールドに入力した場合のみ、このフィールドが適用されます。 次の調整日 = 最終調整日+ 間隔 [使用日数/時間] または 次の調整日 = 現在の日付 + 間隔 [使用日数/時間]
次の調整 [使用回数] | 次の調整までに機器を使用することのできる回数を示します。 使用回数を間隔タイプフィールドに入力した場合のみ、このフィールドが適用されます。 次の調整 [使用回数] = 間隔 - 実際の使用回数
実際の使用回数 | 前回の調整後に機器をテストに使用した回数または日数 注意 このフィールドの値は次のセッションの影響を受けます。 特徴別サンプルテストデータ (qmptc1115m000) シリアル番号別サンプルテストデータ (qmptc1116m000) 機器調整日 (qmptc3202m000)