| 部品表一括変更の処理 (tiedm3250m000) |  |
| セッションの目的: 一連のセッションを実行して、部品表一括変更の選択を処理します。 選択範囲 処理する部品表一括変更の範囲を入力します。それらは、設計で承認済状況である必要があります。部品表一括変更 (tiedm3110m000) セッションで選択した部品表一括変更ごとに、このセッションの実行結果をシミュレートできます。 処理ステージ このチェックボックスをオンにすると、次のセッションを実行できます。 設計部品表変更の処理 (tiedm3205m000) 部品表一括変更別設計部品表コピーデータの生成 (tiedm3235m000) 設計データの仕上げ (tiedm3240m000) 部品表一括変更別設計部品表コピーデータの生成 (tiedm3235m000) セッションの結果を表示するには、設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションを使用します。 設計データの仕上げ (tiedm3240m000) セッションで実行する、製品部品表のコピー方法を指定する必要があります。 部品表一括変更にリンクする新規改訂が設計を承認された場合にだけ、設計部品表コピーデータを生成して、設計データを仕上げできます。改訂は次の方法で承認できます。 設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションでマニュアルで実行する 設計部品表変更の処理 (tiedm3205m000) セッションで自動実行する 関連トピック 設計データ管理の要約 品目への設計品目のコピー 設計部品表 設計データの仕上げ 設計部品表 - 自動手順を変更するには [開始] および [終了] フィールドを使用するには
フィールド | 説明
部品表一括変更番号 | 処理する部品表一括変更の範囲を選択します。
部品表一括変更番号 | 処理する部品表一括変更の範囲を選択します。
設計部品表の変更を処理 | このチェックボックスがオンの場合、 設計部品表変更の処理 (tiedm3205m000) セッションが開始されます。
製造の新規改訂を承認 | このチェックボックスがオンの場合、新規改訂の設計部品表が生成された後で、新規改訂の状況が自動的に製造で承認済に設定されます。 このチェックボックスがオフの場合、 設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションを使用して、改訂を承認する必要があります。
設計部品表コピーデータの生成 | このチェックボックスがオンの場合、 部品表一括変更別設計部品表コピーデータの生成 (tiedm3235m000) セッションが実行されます。
設計データを仕上げる | このチェックボックスがオンの場合、 設計データの仕上げ (tiedm3240m000) セッションが実行されます。
設計の新規改訂を承認 | このチェックボックスがオンの場合、設計部品表の生成時に、新規改訂の状況が自動的に設計で承認済になります。 このチェックボックスがオフの場合、新規改訂は自動的に承認されません。設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションを使用して承認する必要があります。
既存の設計部品表コピーデータを上書き | このチェックボックスがオンの場合、現行セッションが部品表一括変更別設計部品表コピーデータの生成 (tiedm3235m000) セッションを実行するときに、設計部品表の既存のコピーデータが上書きされます。
製造部品表の更新方法 | 現行セッションが設計データの仕上げ (tiedm3240m000) セッションを実行するときの、設計部品表から製造部品表にデータをコピーする方法を選択します。 設計データ管理パラメータ (tiedm0100m000) セッションの製造部品表履歴チェックボックスがオフの場合、コピーされたデータにより製造部品表ラインが上書きされます。このチェックボックスがオンの場合、コピーされたデータは新しい連番に書き込まれます。 有効値 関連トピック 設計部品表 設計データの仕上げ
文書リンクをコピー | このチェックボックスがオンの場合、すべての添付文書もコピープロセスでコピーされます。たとえば、A-B-C のような設計部品表構造である場合、マルチレベル仕上げを実行すると、A を仕上げたときに B および C の添付文書も仕上がります。