| 設計部品表を変更するには - マニュアル手順 |  |
| 設計品目の部品表を変更して承認するには、次の 3 つの方法があります。 部品表一括変更 (MBC) を使用して、設計部品表を変更して承認します。詳細については、設計部品表 - 自動手順を変更するにはを参照してください。 設計部品表をマニュアルで変更し、部品表一括変更を使用して設計部品表を承認します。詳細については、設計部品表を変更するには - 半自動手順を参照してください。 設計部品表をマニュアルで変更して承認します。詳細については、以下の手順を参照してください。 手順 1. 設計品目 (tiedm0110m000) 設計品目 (tiedm0110m000) セッションで新しい設計品目を定義するか、または工程 PBOM を EBOM にコピー (tiedm0205m000) セッションを使用して既存の製造品目を設計データ管理 (EDM) に転送します。設計品目の承認手順を実施するには、設計品目 (tiedm0110m000) セッションでCHM管理チェックボックスをオンにします。承認手順を実行するには、データ管理の変更管理を使用しなければなりません。 手順 2. 設計品目の改訂 (tiedm1100m000) 設計品目 (tiedm0110m000) セッションで設計品目を選択し、特定メニューで設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションを開始します。これで、設計品目用に新規改訂を定義できます。改訂状況が設計中になります。 手順 3. 設計部品表 (tiedm1110m000) 設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションで設計品目改訂を選択し、設計部品表 (tiedm1110m000) セッションを開始します。これで、必要に応じて設計部品表をマニュアルで定義または変更することができます。 手順 4. 設計の承認 設計部品表に変更を行った場合、設計の改訂を承認できます。この承認を行うには、設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションで改訂コードを選択し、特定メニューの設計で承認をクリックします。改訂状況が、設計部品表の承認完了を示す設計で承認済に変更されます。 手順 5. 設計品目 - 品目関係 (tiedm1101m000) 必要に応じて、改訂対象の (製造) 品目 (1 つまたは複数) を定義できます。設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションで改訂コードを選択し、特定メニューの関係をクリックします。設計品目 - 品目関係 (tiedm1101m000) セッションが開始されます。このセッションで、1 つまたは複数の品目を定義できます。この品目は、品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションで選択された既存の品目であるか、または品目名を入力する新規品目のどちらかです。このステージでは、関係を必ずしもマニュアルで定義する必要はありません。品目関係をステップ 8 で自動的に生成することもできます。詳細については、ステップ 8 を参照してください。 手順 6. CHM 管理 設計品目が CHM 管理されている場合、つまり設計品目 (tiedm0110m000) セッションの CHM管理チェックボックスがオンの場合は、データ管理で承認手順を完了する必要があります。この承認手順を完了しない限り、製造改訂の承認 (次のステップで解説) ができません。 手順 7. 製造の承認 製造改訂を承認します。設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションで設計品目を選択し、特定メニューの製造で承認をクリックします。改訂状況が製造で承認済に変更されます。 手順 8. 設計品目を品目にコピー (tiedm1201m000) 製造の設計品目データをコピーします。設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションで設計品目を選択し、特定メニューの設計品目を品目にコピーをクリックします。設計品目を品目にコピー (tiedm1201m000) セッションが開始されます。このセッションのコピー元品目が、処理対象の設計品目です。品目 フィールドには、設計品目 - 品目関係 (tiedm1101m000) セッションで定義した品目を 1 つ入力できます。ただし、関係を定義していない場合は、品目 フィールドに新しい名称、またはコピー元品目と同じ名称を入力できます。この名称を持つ製造品目が自動的に作成されます。新規作成された製造品目は、設計品目 - 品目関係 (tiedm1101m000) セッションにも表示されます。新規作成された品目のデフォルトを取得するには、設計品目を品目にコピー (tiedm1201m000) セッションで、品目グループを入力する必要があります。 手順 9. 設計部品表コピーデータの生成(マルチレベル) (tiedm1230m000) 設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションで設計品目を選択し、特定メニューの設計部品表コピーデータの生成(マルチレベル)をクリックします。設計部品表コピーデータの生成(マルチレベル) (tiedm1230m000) セッションが開始されます。コピー元品目およびコピー先品目を入力する必要があります。生成をクリックすると、設計品目の設計部品表データが収集され、コピー用のバッファに格納されます。必要に応じて、設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションを使用して一部の変更ができます。このセッションは、設計品目 - 品目関係 (tiedm1101m000) セッションから開始できます。 手順 10. 設計データの仕上げ (tiedm3240m000) 設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションで設計品目を選択し、特定メニューの設計データの仕上げをクリックします。設計データの仕上げ (tiedm3240m000) セッションが開始されます。設計部品表が (新規) 製造品目にコピーされます。 手順 11. 設計データのアーカイブ (tiedm1250m000) 必要に応じて、設計データのアーカイブ (tiedm1250m000) セッションで、設計品目データをアーカイブできます。 注意 改訂状況をリセットするには、設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションで改訂コードを選択し、特定 メニューの改訂状況のリセットをクリックしてください。 関連トピック 設計データ管理の要約 設計部品表 - 自動手順を変更するには 設計部品表を変更するには - 半自動手順 設計品目 品目への設計品目のコピー 設計データの仕上げ 設計部品表 設計データ管理 (EDM) における有効化構成 |