| シリアル番号付品目検査履歴 (tssoc2551m000) |  |
| セッションの目的: シリアル番号付品目に対して実行された検査の結果を表示します。シリアル番号付品目に対して実施された検査のリストを、検索基準にもとづいて検索することもできます。[開始] フィールドおよび [終了] フィールドに関連詳細を入力した後は、[適用] ボタンをクリックすると、シリアル番号付品目の関連検査詳細が一覧表示されます。 注意 検査データがすべて入力されると、検査 (tssoc2550m000) セッションで入力された検査結果が、即座にシリアル番号付品目検査履歴 (tssoc2551m000) セッションにコピーされます。 検査 (tssoc2550m000) セッションから検査データを削除すると、その検査データはシリアル番号付品目検査履歴 (tssoc2551m000) セッションからも削除されます。 サービス計画および概念パラメータ (tsspc0100m000) セッションの計測の使用チェックボックスがオフの場合、このセッションは使用不可になり、メッセージが表示されます。
フィールド | 説明
品目 | 検査が登録されたシリアル番号付品目の品目コード [プロジェクトコード] フィールドおよび [品目コード] フィールドから構成されるコード
シリアル番号 | シリアル番号付品目のシリアル番号
計測 | 検査の基準となる計測のコード
連番 | この連番によって、品目ごとに固有の計測値が識別されます。
登録時間 | 計測実行時間。 このフィールドには、検査の登録時間を指定します。 注意 このフィールドはサービスオーダにリンクされていなければならないため、活動ライン状況が ｢発行済｣ または ｢完了｣ の場合にしか入力できません。
従属標準値 | 従属標準値によって、クラスタのシリアル番号付品目に対してメンテナンスが必要となる時点が決定されます。
従属標準値 | 計測の従属変数に対して定義された計測数量 単位
従属値 | 計測の単位。標準値 (および開始値) と組み合わせて、メンテナンス活動を実行しなければならない時点を決定します。
従属値 | 計測の従属変数に対して定義された計測数量 単位
独立値 | カウンタ値 (CV) または予測活動 (PA) の場合、計測タイプの独立変数は時間タイプになります。予測検査 (PI) の場合も、使用を関連付けることができます。 例 タイヤには 2 つの変数があります。すなわち、キロメートル単位の移動距離と、タイヤの溝の深さです。タイヤで 1 キロメートル移動するごとに、そのタイヤの溝が浅くなっていきます。この場合の独立変数は、タイヤで移動したキロメートル数であり、使用が関連付けられています。従属変数は、タイヤの溝の深さです。
独立値 | 計測の独立変数に対して定義された計測数量単位
フォローアップオーダ | 検査を一部に含んだフォローアップサービスオーダのコード
フォローアップ活動 | フォローアップ活動のコード
コマンド | 説明
検査 | 検査 (tssoc2550m000) セッションを開始します。
適用 | このボタンをクリックすると、シリアル番号付品目に対して実施された検査のリストを、検索基準にもとづいて検索できます。 次の [開始] フィールドおよび [終了] フィールドに関連詳細を入力します。 計測 独立値 従属値 フォローアップ活動 登録時間
シリアル番号付品目検査履歴の削除 | シリアル番号付品目検査履歴の削除 (tssoc2250m000) セッションを開始します。