| ワークセンタ (tirou0101m000) |  |
| セッションの目的: ワークセンタを一覧表示およびメンテナンスします。ワークセンタデータは、原価見積と計画に使用されます。 特定メニューで、次の項目を選択できます。 タスク関係: タスク関係 (tirou0104m000) セッションが開始され、タスク、機械、ワークセンタ間の関係の一覧表示およびメンテナンスができます。 共用ワークセンタ関係: 共用ワークセンタ関係 (tirou3100m000) セッションが開始され、共用ワークセンタ間の関係を定義できます。 資源の計算: 資源の計算 (tirou0201m000) セッションが開始され、ワークセンタの機械数および作業者数を計算できます。 使用先: 工順作業 (tirou1102m000) セッションが開始され、特定のワークセンタが使用される工順作業を表示できます。 工順作業の更新: 工順作業の更新 (tirou1204m000) セッションが開始されます。 次の場合は、ワークセンタを削除できません。 ワークセンタが、1 つ以上のサブワークセンタを持つメインワークセンタである ワークセンタが依然として ERP LN で有効である 関連トピック 工順を設定するには ワークセンタ 工程倉庫の使用
フィールド | 説明
ワークセンタ | 同じ能力を持つ、1 人以上の従業員または 1 台以上の機械から構成される特定の製造エリア。これは、能力所要量計画と詳細スケジュールの 1 単位と見なすことができます。 ワークセンタコードを定義するときには、どのワークセンタが製造オーダの原価見積に影響を及ぼしているかを確認する必要があります。 ワークセンタが見積原価に影響を及ぼすかどうかは、原価計算パラメータ (ticpr0100m000) セッションの作業費レートタイプフィールドにより決まります。作業費レートタイプフィールドの設定は、タスク関係レートまたはワークセンタレートです。 物理的なワークセンタのうちで見積原価に影響するものは一部のみなので、ワークセンタの数が組織内の物理的なワークセンタの数と一致する必要はありません。 製造計画 (tisfc0110m000) セッションで別のワークセンタに作業を実行させることにより、計画を修正できます。その場合、資源単位は同様のものを使用する必要があります。 注意 ERP LN の別の場所で使用されているワークセンタを削除することはできません。 ワークセンタを定義するには、あらかじめ部署 (tcmcs0565m000) セッションで部署を定義しておく必要があります。
一般
一般
住所 | アドレス指定の完全な詳細セットには、郵便住所または電話、ファックスおよびテレックスのアクセス番号、E メールとインターネットのアドレス、課税目的の識別情報、および工順情報が含まれます。
都市 (レターヘッド) | 部署のレターヘッド内で日付の前に出力する必要がある都市名
会社
企業単位 | 部署、ワークセンタ、倉庫、プロジェクトなどのエンティティで構成される、組織の中で財務上独立した部分。企業単位に含まれるエンティティはすべて同一のロジスティック会社に属している必要がありますが、1 つのロジスティック会社内に複数の企業単位を作成することはできます。各企業単位は、単一の財務会社にリンクします。 異なる企業単位間でロジスティック取引を実行すると、それらの取引は各企業単位がリンクしている財務会社内に転記されます。企業単位間の関係を定義し、それによって企業単位間で実行可能な商品転送を決めることができます。企業単位間での請求機能と価格設定機能を使用するには、企業単位を内部取引先にリンクする必要があります。 企業単位を使用すると、取引のパートに応じて、個別の財務会計処理を実行できます。たとえば、同一のロジスティック会社に属していても所在地の国が異なる企業単位を、組織内のパートごとに定義することができます。その場合、各企業単位の会計処理は所在地の国の通貨にもとづき、その企業単位にリンクされている財務会社内で実行されます。 部署 (tcemm1124m000) セッションでワークセンタの企業単位を変更できます。ただし、マルチサイト構造を設定すると、企業単位を変更できなくなります。
財務会社 | ワークセンタの企業単位がリンクされる財務会社。ワークセンタで作成された取引は、この財務会社に転記されます。 関連トピック 会社 - 概要
運営会社 | 部署、倉庫、またはプロジェクトが属している会社。通常、ロジスティック会社はそれらの部署、倉庫、プロジェクトが作成された会社でもあります。部署、倉庫、またはプロジェクトで発生するロジスティック取引は、その部署、倉庫、またはプロジェクトの運営会社でのみ作成できます。 関連トピック 会社 - 概要
共用タイプ/1次会社 | このフィールドは、ワークセンタの共用タイプを指定するために使用します。 1 次ワークセンタ 2 次ワークセンタ なし: ワークセンタは共用ワークセンタではありません。 関連トピック 共用ワークセンタ
1 次会社 | 共用 1 次ワークセンタの会社を表示します。 注意 共用タイプ/1次会社フィールドがなしに設定されているか、二次に設定され、2 次ワークセンタが共用 1 次ワークセンタとリンクしていない場合、このフィールドに値は入りません。 関連トピック 共用ワークセンタ
オプション
カレンダーコード | 特定の時間範囲における資源や取引先などの利用性についての情報を含む、日付の登録一覧
追加イントラスタット情報 | 販売オフィスおよび購買オフィスの場合、オフィスによって作成された倉庫オーダのデフォルトの追加イントラスタット情報です。 販売オフィスまたは購買オフィスに倉庫をリンクする場合、この追加イントラスタット情報が、オフィスによって作成されるオーダに設定されるデフォルトの追加イントラスタット情報です。追加イントラスタット情報は、倉庫オーダラインで変更できます。 関連トピック EU イントラスタット申告用の設定をするには
関係
タイプ
ワークセンタタイプ | ワークセンタタイプ 指定可能な値 有効値 関連トピック 原価計算ワークセンタ
メインワークセンタ | 現在のワークセンタに関連するメインワークセンタ ワークセンタがメインワークセンタのサブワークセンタの場合は、このフィールドにメインワークセンタのコードを入力する必要があります。 共用ワークセンタを使用する場合は、1 次ワークセンタがサブワークセンタのときでも、2 次ワークセンタは常にメインワークセンタです。
外注先 | ワークセンタが外注ワークセンタの場合、外注先を入力する必要があります。 注意 購買元取引先 (tccom4520m000) セッションで外注先を入力する必要があります。 外注先ごとに、外注ワークセンタを少なくとも 1 つ定義する必要があります。 関連トピック 資材フローサポートのない作業の外注
工程倉庫 | ワークセンタに供給するために中間在庫を保管しておく倉庫。工程倉庫は 1 つまたは複数のワークセンタとリンクされ、補充オーダまたはプルベースの資材供給によって商品を供給できます。 プルベースの資材供給方法は次のとおりです。 オーダ管理/バッチ供給 (組立管理に限り適用されます) オーダ管理/SILS 供給 (組立管理に限り適用されます) オーダ管理/個別供給 (工程管理に限り適用されます) カンバン 時系列オーダポイント 工程倉庫に保管される品目は、仕掛品 (WIP) の一部ではありません。製造での使用のために品目が工程倉庫を離れると、価額が仕掛品に追加されます。 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの工程倉庫を使用チェックボックスがオンの場合にのみ、このフィールドに値を入力できます。 倉庫 (tcmcs0103s000) セッションの倉庫タイプフィールドの値は工程に設定されている必要があります。 関連トピック 工程倉庫の使用 工順を設定するには
従業員バックフラッシュ | バックフラッシュにより従業員管理で時間が転記される対象となる従業員番号
原価計算
作業費レートコード | ワークセンタとリンクし、ワークセンタレートとしての役割を果たす作業費レートコード 作業費レートコード (ticpr0150m000) セッションで作業コードを定義する必要があります。 次の条件が該当する場合にのみ、このフィールドを使用できます。 原価計算パラメータ (ticpr0100m000) セッションの作業費レートタイプパラメータがワークセンタレートまたはタスク関係/ワークセンタレートである ワークセンタタイプが外注ワークセンタでない
原価計算ワークセンタ | 完成品単位原価、仕掛品振替、製造結果を計算するために使用する、計画ワークセンタにリンクされたワークセンタ。製造オーダに関連する会計取引が原価計算ワークセンタに転記されます。 原価計算ワークセンタと計画ワークセンタ間のリンクにより、製造オーダ作業の計画を立て直すことができます。必要であれば、原価計算処理を妨げずに、作業の遂行に使用されるワークセンタを変更できます。 注意 ワークセンタがサブワークセンタタイプならば、サブワークセンタのメインワークセンタの原価計算ワークセンタは自動的に表示されます。ただし、このフィールドで原価計算ワークセンタを変更することができます。 関連トピック 原価計算ワークセンタ
組立
ステーションタイプ | 組立管理 (ASC) モジュールで使用されるワークセンタのタイプ このフィールドは、次の値を取ることができます。 ラインステーション バッファ
バッファタイプ | ステーションタイプフィールドがバッファならば、バッファタイプを選択できます。バッファタイプにより、バッファの構成要素がステーションから出る順序が定義されます。 指定可能な値 ランダムアクセスバッファ FIFO バッファ 適用なし
ランダムアクセス場所の数 | 次の組立ラインセグメントの好適な順序を実現するために ERP LN で選択可能な、ランダムアクセスバッファのランダムアクセス場所の数。ランダムアクセス場所の数により、バッファから組立ラインに直接移動可能な製品の数が決まります。 たとえば、バッファにランダムアクセス場所を 10 個定義するとします。これは、ラインの順序化プロセスで ERP LN によりバッファ内の合計 10 個の (異なる) 製品からランダムにいずれかが選択され、適切な組立オーダ順序を実現できることを意味します。 このフィールドの値は、組立管理 (ASC) モジュールで使用されます。次の条件が該当する場合に値を入力できます。 ワークセンタがサブワークセンタタイプである ステーションタイプがバッファタイプである 重要 前のラインセグメントから次のラインセグメントにオーダの順序を変更できるようにしたい場合は、1 より大きい値を入力する必要があります。このフィールドの値が 1 の場合、オーダの順序を変更する場所がありません。その場合は、次の組立ラインセグメントの順序を変更することはできません。 注意 バッファタイプがFIFOバッファの場合、このフィールドの値は 1 になります。
最適バッファ利用率 | バッファに格納できる製品の最大数。ラインの順序化プロセスで、ERP LN ではこのフィールドで指定された数量までバッファ内に製品を格納できます。このフィールドの値は、バッファで処理できる単位の最大数です。 注意 次の条件が該当する場合にのみ、値を入力できます。 ワークセンタがサブワークセンタタイプである ステーションタイプがバッファタイプである
計画
能力
週次能力 [時間] | ワークセンタの各資源単位の週次能力。この値から週ごとのワークセンタの標準能力が計算され、ワークセンタの利用率レポートに表示されます。 関連トピック 資源単位別基本週能力の計算
基本日次能力 | ワークセンタの各資源単位の日次能力。この値からワークセンタの日ごとの標準能力が計算され、ワークセンタの利用率レポートに表示されます。 関連トピック 資源単位別基本週能力の計算
機械数 | ワークセンタでの製造に使用可能な機械の数。この値は、資源の計算 (tirou0201m000) セッションで計算および更新ができます。 ERP LN では、機械 (tirou0102m000) セッションを使用して、ワークセンタに引当済のすべての機械が検索されます。ワークセンタの機械数は次の式で計算されます。
    機械数 = ワークセンタにリンクされたすべての機械の週次能力の合計 ÷ ワークセンタの週次能力
ワークセンタの週次能力は、このセッションの週次能力 [時間]フィールドで定義されます。 ワークセンタにリンクされた機械数および作業者数が、そのワークセンタの使用可能能力の計算に使用されます。 例
ワークセンタ A | 40 時間 / 週
機械 A | 40 時間 / 週
機械 B | 60 時間 / 週
機械数 = (40 + 60) ÷ 40 = 2.50 関連トピック 使用可能能力の計算方法
作業者数 | ワークセンタで使用可能な作業者数。この値は、資源の計算 (tirou0201m000) セッションで計算および更新ができます。 各ワークセンタは部署です。ERP LN では、従業員 - 一般 (tccom0101m000) セッションを使用して部署に割当済のすべての作業者を検索し、その週次能力を合計します。ワークセンタの作業者数は次の式で計算されます。
    作業者数 = ワークセンタにリンクされたすべての作業者の週次能力の合計 ÷ ワークセンタの週次能力
従業員の週次能力は、従業員 - 従業員管理 (bpmdm0101m000) 詳細セッションの雇用時間数フィールドに入力されます。ワークセンタの週次能力は、ワークセンタ (tirou0101m000) 詳細セッションで定義します。 ワークセンタにリンクされている機械数および作業者数が、ワークセンタの使用可能能力の計算に使用されます。 例 今日の日付: 2000-11-07 ワークセンタ A: 40 時間 / 週
従業員 | 開始日 | 最終日 | 時間 / 週
A | 2000-01-01 | 2000-01-01 | 40
B | 2000-01-01 | 2000-06-01 | 20
C | 2000-01-01 | 0 | 30
作業者数 = (40 + 30) ÷ 40 = 1.75 関連トピック 部署を定義するには 使用可能能力の計算方法
計画のクリティカル能力 | このフィールドは、企業計画および PCS ネットワーク活動で使用されます。 企業計画 この値に応じて、企業計画では人員能力または機械能力が使用され、資源マスタ/オーダ計画での使用能力を表現します。 PCS ネットワーク活動 この値に応じて、PCS ネットワーク活動では人員能力または機械能力が使用され、活動 (tipcs4101m000) セッションおよびプロジェクト別活動概要 (tipcs4502m000) セッションの能力所要量総計フィールドの値が計算されます。 SFC では、使用能力が常に人員能力および機械能力で表されるため、このフィールドは使用されません。 指定可能な値 クリティカル能力タイプ
リードタイム
時間単位 | 待機時間およびキュー時間を表す時間単位。サブワークセンタの時間単位は、そのメインワークセンタの時間単位と同じである必要があります。 時間単位がキュー時間に関連している場合、日および時間は、ワークセンタとリンクしている作業時間カレンダーの日および時間として解釈されます。時間単位が待機時間に関連している場合、カレンダーは使用されません。使用できる時間は 1 日 24 時間、1 週間 7 日とみなされます。 指定可能な値 時間 リードタイムは時間単位で表され、小数値も使用できます。 日 リードタイムは日単位で表され、小数値は整数値に丸められます。
キュー時間 | 段取または作業が行われるまでオーダがワークセンタにとどまる時間 キュー時間はリードタイムの計算に使用します。キュー時間は日または時間で表します。日または時間は、ワークセンタとリンクしている作業時間カレンダーの日および時間として解釈されます。 時間単位フィールドが日の場合、リードタイムの入力値は整数値に丸められます。 関連トピック 製造におけるリードタイム
待機時間 | 作業が完了してから次の作業に移るまで、ワークセンタにオーダがとどまる時間 ERP LN待機時間は、特定のカレンダーに従って計画されることはありません。待機時間の計画は、7 日 × 24 時間の週間スケジュールにもとづきます。 典型的な例として、塗料を塗った後、乾燥に必要な時間が挙げられます ERP LN で工順にもとづいて計画オーダの開始時間と終了時間が計算されるときには、待機時間が考慮されます。 計画バッファを使用して、連続する作業間に一定の許容範囲を組み込み、作業をシフトすることができます。 待機時間は日または時間で表します。日または時間は、カレンダーとは関連しません。使用できる時間は 1 日 24 時間、1 週間 7 日とみなされます。 時間単位フィールドが日の場合、リードタイムの入力値は整数値に丸められます。 注意 ワークセンタタイプフィールドが原価計算ワークセンタの場合、またはステーションタイプがラインステーションあるいはバッファの場合には、このフィールドにアクセスできません。 関連トピック 製造におけるリードタイム
移動時間 | 半完成商品がある作業から次の作業に輸送される時間。最後の作業が終了したときは、移動時間が完成商品を倉庫に移動する時間になります。 移動時間は、ERP LN で特定のカレンダーにしたがって計画されるリードタイム要素の 1 つです。 時間単位フィールドが日の場合、リードタイムの入力値は整数値に丸められます。
その他
推奨キュー | ユーザが希望するワークセンタの産出と投入間の差異。この値は、初期キュー計算のデフォルト値です。
マスタ計画のクリティカル要因 | このチェックボックスがオンの場合、ワークセンタがクリティカルです。結果として、このワークセンタは企業計画で使用するクリティカル能力資源表に含まれます。
PCS 概略能力所要量を使用 | PCS ネットワーク計画で、ワークセンタの生産能力は以下によって消費されます。 活動 (tipcs4101m000) セッションで定義される PCS 概略能力 企業計画で SFC 製造オーダおよび計画製造オーダに必要な能力 このチェックボックスによって、ワークセンタの能力の消費方法が決まります。 このチェックボックスがオフの場合、ワークセンタの使用可能能力は、企業計画の SFC 製造オーダおよび計画製造オーダに必要とされる能力で使用されます。活動 (tipcs4101m000) セッションで定義される概略能力所要量は考慮されません。 このチェックボックスがオンの場合、PCS で活動に定義されている PCS 概略能力に企業計画の SFC 製造オーダおよび計画製造オーダに必要とされる能力を加えた値が、ワークセンタの使用可能能力から減算されます。この場合は、ワークセンタ能力が二重に消費されます。 関連トピック PCS での概略能力消費
指示書を出力 | マイクロ工順を使用する場合、各作業および各作業ステップの製造オーダについて指示書を定義できます。このフィールドの値がYesの場合に、指示書が出力されます。 ワークセンタタイプがサブワークセンタの場合にのみ、値として適用なしを使用できます。この場合、サブワークセンタはメインワークセンタの指示書を出力フィールドの値を継承します。 関連トピック マイクロ工順
コマンド | 説明
タスク関係 | タスク関係 (tirou0104m000) セッションが開始され、タスク、機械、ワークセンタ間の関係の一覧表示およびメンテナンスができます。
共用ワークセンタ関係 | 共用ワークセンタ関係 (tirou3100m000) セッションが開始され、共有ワークセンタ間の関係を定義できます。
資源の計算 | 資源の計算 (tirou0201m000) セッションが開始され、ワークセンタの機械数および作業者数を計算できます。
資源の計算 | 作業者数および機械数を計算します。計算例については、機械数フィールドおよび作業者数フィールドの ｢ヘルプ｣ を参照してください。
使用先 | 工順作業 (tirou1102m000) セッションが開始され、特定のワークセンタが使用される工順作業を表示できます。
工順作業の更新 | 工順作業の更新 (tirou1204m000) セッションが開始されます。