| 循環棚卸を実行するには |  |
- - | ある適切なタイミングで実際在庫における登録済在庫をチェックするには、循環棚卸を使用します。ストックポイント別に在庫をマニュアルで計数し、計数された数量をシステムに入力するには、循環棚卸オーダを使用します。 循環棚卸のパラメータ 循環棚卸を実行する前に、在庫処理パラメータ (whinh0100m000) 詳細セッションで循環棚卸のパラメータを指定する必要があります。在庫処理パラメータ (whinh0100m000) 詳細セッションでは、次のことを指定できます。 循環棚卸オーダの採番 循環棚卸の際にストックポイントをブロックしなければならないかどうか。循環棚卸の際にストックポイントをブロックすると、誤計数を防止できます。 委託在庫に対して循環棚卸を実行しなければならないかどうか 各種クラスの循環棚卸間隔 許可される再計数の回数 計数済在庫について許容される不足または余剰の最大値。該当品目のシステム在庫を対象に計測され、システム在庫の割合として表されます。 計数済在庫の合計原価値とシステム在庫の原価値との許容可能な差異の程度を示す金額 在庫処理パラメータ (whinh0100m000) 詳細セッションで指定されたように循環棚卸間隔を変更するには、循環棚卸を強制します。次の種類のストックポイントに対して、循環棚卸を強制できます。 新規のストックポイント。これに対して循環棚卸を強制するには、在庫処理パラメータ (whinh0100m000) セッションの新ストックポイントチェックボックスをオンにする必要があります。 システム在庫が 0 になったストックポイント。これに対して循環棚卸を強制するには、在庫処理パラメータ (whinh0100m000) セッションのゼロ在庫の場合チェックボックスをオンにする必要があります。 特定のストックポイント。これに対して循環棚卸を強制するには、循環棚卸データ (whinh5140m000) 詳細セッションの強制循環棚卸チェックボックスをオンにして新しいレコードを作成するか、このセッションで既存の循環棚卸オーダを変更する必要があります。 循環棚卸オーダ生成 (whinh5200m000) セッションで指定可能な一定範囲のストックポイント。これに対して循環棚卸を強制するには、循環棚卸オーダ生成 (whinh5200m000) セッションの強制循環棚卸チェックボックスをオンにする必要があります。 循環棚卸オーダを生成するには 循環棚卸オーダを生成するには、循環棚卸オーダ生成 (whinh5200m000) セッションを使用します。以下が生成されます。 選択範囲内の倉庫ごとの循環棚卸オーダ 選択範囲内のストックポイントごとの在庫構造レベル別の循環棚卸オーダライン。品目 - 在庫構造 (whinr1550m000) セッションから在庫構造レベルが取得されます。 循環棚卸オーダ生成 (whinh5200m000) セッションで指定したオーダ別オーダラインの最大数を超過した場合、該当の倉庫に対する新しい循環棚卸オーダが作成されます。 ERP LN では、ストックポイントに対する循環棚卸オーダラインを次のように生成します。 以下にもとづいて、ストックポイントが計数の順番である場合 品目の ABC 分類 ストックポイントの最終棚卸日 ABC 分類に割り当てられている計数間隔 循環棚卸オーダラインは以下の場合に生成されます。
        ストックポイントの最終棚卸日 + 計数の間隔 = < 現在の日付と時間
ストックポイントの計数日が入力されていない場合は、ストックポイントの作成日がストックポイント在庫 (whinr1540m000) セッションから取得されます。 ストックポイントの計数がその順番かどうかに関係なく強制されている場合 循環棚卸オーダ生成 (whinh5200m000) セッションまたは循環棚卸データ (whinh5140m000) セッションの強制循環棚卸チェックボックスがオンの場合、ストックポイントの計数が強制されます。 ERP LN によって、以下が取得されます。 倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションから該当品目の活動基準原価計算コードを取得します。このセッションに活動基準原価計算コードが指定されていない場合、品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションから該当品目の活動基準原価計算コードを取得します。 循環棚卸データ (whinh5140m000) セッションから該当ストックポイントの最終棚卸日を取得します。 在庫処理パラメータ (whinh0100m000) セッションから活動基準原価計算コードの棚卸間隔を取得します。 注意 倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッション、または品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションで品目に対して活動基準原価計算コードが入力されていない場合、C クラス品目の棚卸間隔が在庫処理パラメータ (whinh0100m000) セッションから取得されます。 循環棚卸オーダおよび棚卸在庫を出力するには 循環棚卸リストは、次のような場合に出力できます。 循環棚卸オーダ生成 (whinh5200m000) セッションで循環棚卸オーダを生成するとき 循環棚卸リストの出力 (whinh5400m000) セッションの実行時 循環棚卸リストを出力する場合、ストックポイントのシステム在庫およびシリアル番号を循環棚卸リストに出力する必要があるかどうかを指定できます。 従業員は、出力された循環棚卸リストの計数済数量を各ストックポイントに入力できます。 循環棚卸の結果を ERP に入力するには 次の 2 つのセッションで、循環棚卸の結果を入力できます。 循環棚卸結果の入力 (whinh5101m100) 循環棚卸オーダライン (whinh5101m000) 循環棚卸の結果を入力すると、次のようになります。 結果を入力した日付が循環棚卸オーダライン (whinh5101m000) 詳細セッションのデフォルトの計数日と判断します。 在庫処理パラメータ (whinh0100m000) 詳細セッションで指定したマージンを超える差異が生じた場合、承認フィールドの値が承認に設定されます。このような差異が発生しない場合、承認フィールドの値は不要になります。 循環棚卸オーダラインには、差異理由が割り当てられます。 承認フィールドの値が不要の場合、循環棚卸オーダライン (whinh5101m000) 詳細セッションの再計算チェックボックスをオンにし、循環棚卸オーダラインの再計算を強制できます。 循環棚卸の差異を承認するには 循環棚卸オーダラインを承認するには、循環棚卸の差異承認 (whinh5801m000) セッションを使用します。次のいずれかに該当する循環棚卸オーダラインを承認できます。 承認フィールドの値が承認 循環棚卸オーダラインに割り当てられている差異理由が承認を必要とする。理由 (tcmcs0105m000) セッションの承認チェックボックスがオンの場合、差異理由には承認が必要です。 循環棚卸の差異承認 (whinh5801m000) セッションでは、循環棚卸オーダラインを承認したり、循環棚卸オーダラインを再計算する必要があるかどうかを指定したりできます。各状況に応じて、次のようになります。 循環棚卸オーダラインを承認する場合、承認フィールドの値は承認済に変わります。 循環棚卸オーダラインを再計算する必要があることを指定する場合、承認フィールドは再計算に変わります。 注意 在庫処理パラメータ (whinh0100m000) 詳細セッションで指定されている最大再計算数に達した場合のみ、循環棚卸の差異承認 (whinh5801m000) セッションで循環棚卸オーダラインを承認できます。 計数済ストックポイントを再計算するには 次のいずれかに該当する循環棚卸オーダラインの循環棚卸リストを出力するには、循環棚卸オーダの再計算 (whinh5203m000) セッションを使用します。 承認フィールドの値が再計算 循環棚卸オーダライン (whinh5101m000) 詳細セッションの再計算チェックボックスがオン 再計算する必要がある循環棚卸オーダラインの循環棚卸リストを出力する場合、新しい循環棚卸オーダラインが作成されます。このとき、その新しいオーダラインのオーダは、再計算する必要がある循環棚卸オーダラインのオーダの値に 1 を加えた値になります。次のいずれかのセッションで、新しく作成された循環棚卸オーダラインの再計算の結果を入力できます。 循環棚卸結果の入力 (whinh5101m100) 循環棚卸オーダライン (whinh5101m000) 循環棚卸オーダを処理するには 承認フィールドの値が不要または承認済の循環棚卸オーダラインは処理できます。 循環棚卸オーダラインを処理する場合、次のような操作が行われます。 循環棚卸オーダラインに指定された数量にもとづいて、ストックポイントのシステム数量を調整します。 循環棚卸オーダラインに差異が発生した場合、会計取引を転記します。 差異の内容に応じて、次のように処理されます。 ロットに関する差異の場合、品目 - ロット - 出庫 (whltc3500m000) セッションでマイナスの差異に対するロット処理を作成し、品目 - ロット - 入庫 (whltc3501m000) セッションでプラスの差異に対するロット処理を作成します。 シリアル番号付品目に関する差異の場合、品目 - シリアル - 出庫 (whltc5510m000) セッションでマイナスの差異に対するシリアル処理を作成し、品目 - シリアル - 入庫 (whltc5511m000) セッションでプラスの差異に対するシリアル処理を作成します。 循環棚卸の際にストックポイントがブロックされている場合、ストックポイントのブロックを一覧表示します。 次のセッションを使用して、循環棚卸オーダを処理できます。 循環棚卸/調整オーダの処理 (whinh5201m000) セッションの目的: 一定範囲の循環棚卸オーダを処理します。 循環棚卸オーダ (whinh5100m000) セッションの目的: 選択された 1 つまたは複数の循環棚卸オーダを処理します。 循環棚卸オーダライン (whinh5101m000) セッションの目的: 選択された 1 つまたは複数の循環棚卸オーダラインを処理します。 注意 循環棚卸オーダラインの内容に応じて、次の情報を指定する必要があります。 プロジェクト倉庫に関する循環棚卸オーダラインの場合、循環棚卸オーダを処理する前に、循環棚卸/調整オーダラインプロジェクトデータ (whinh5107m000) セッションでプロジェクトデータを指定する必要があります。循環棚卸/調整オーダラインプロジェクトデータ (whinh5107m000) セッションは、循環棚卸オーダライン (whinh5101m000) セッションまたは循環棚卸結果の入力 (whinh5101m100) セッションから開始できます。 シリアル番号付品目に関する循環棚卸オーダラインの場合、循環棚卸オーダを処理する前に、在庫に対して加算または減算されるシリアル番号付品目を循環棚卸オーダラインロット/シリアル (whinh5106m000) セッションで指定する必要があります。循環棚卸オーダラインロット/シリアル (whinh5106m000) セッションは、循環棚卸オーダライン (whinh5101m000) セッションまたは循環棚卸結果の入力 (whinh5101m100) セッションから開始できます。 |