| 製品バリアント構造の生成 (tiapl3210m000) |  |
| セッションの目的: 製品バリアント構造を生成します。一般品目と設計モジュール間の関係についての製品バリアント構造だけが生成され、一般品目と一般サブ品目間の関係についての製品バリアント構造は生成されません。 製品バリアント構造では特定の構成品目の構造が定義され、そのためにこの品目とそれを構成する一般品目および設計モジュールの関係が指定されます。一般サブ品目もさらに固有のサブ品目/設計モジュールを持つことができます。設計モジュールよりも下位レベルは平準化された 組立部品 (組立部品表と作業 (tiapl2520m000) セッションに表示) で指定されます。 製品バリアント構造は、以下のタイミングで作成されます。 製品バリアントが入力および保存されると、主品目と一般サブ品目間の関係について製品バリアント構造が作成されます。 現在のセッションを実行すると、主品目または一般品目と設計モジュール間の関係について、製品バリアント構造が作成されます。 現在のセッションで製品バリアント構造が作成されるのは、次の条件が満たされている場合のみです。 現在の会社が、組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションでマスタ会社として定義されている 組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションの詳細で、外部製品バリアント構造チェックボックスがオフである 製品バリアントの計画オフライン日 (製品バリアント (tiapl3500m000) セッションに表示) が、組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションの詳細で定義されているタイムフェンス内である 製品バリアントの製品バリアント構造生成済チェックボックス (製品バリアント (tiapl3500m000) セッションの詳細に表示) がオフである 製品バリアント (tiapl3500m000) セッションの詳細にある削除予定チェックボックスがオフである 製品バリアント (tiapl3500m000) セッションの組立ライン (製品バリアントに表示) で、組立ライン構造状況が実現に設定されている。組立ライン構造状況は組立ライン (tiasl1530m000) セッションに表示されます。 設計モジュールと部品表 (BOM) の関係が、品目のテンプレート (一般部品表 (tiapl2510m000) セッションで定義) からコピーされます。一般部品表から取得される情報が、製品バリアントの有効化コード、発効日および失効日にもとづいて選択されます。日付範囲は、製品構成日 (製品バリアント (tiapl3500m000) セッションの詳細に表示) と照合して評価されます。 製品バリアント構造が生成されると、完了レポートが作成され、製品バリアントの製品バリアント構造生成済チェックボックス (製品バリアント (tiapl3500m000) セッションの詳細に表示) がオンになります。 エラーが発生した場合は、[メッセージ] ボタンが有効になります。このボタンをクリックすると、エラーメッセージが表示されます。 [ジョブの作成] をクリックすると、現在のセッションがジョブに追加され、バッチモードでセッションが実行されます。 注意 製品バリアント構造は、次のセッションでも生成されます。 組立部品所要の計算 (tiapl2221m000) 組立オーダの更新および凍結 (tiapl3203m000) 関連トピック 組立計画の概要 有効化構成の概要
フィールド | 説明
製品バリアント | 生成バリアント構造を生成する製品バリアントのコード
製品バリアント | 生成バリアント構造を生成する製品バリアントのコード
ロールオフライン | 製品バリアントを選択するために使われるロールオフラインのコード 組立ラインは、製品バリアント (tiapl3500m000) セッションの組立ラインフィールドに表示されます。
ロールオフライン | 製品バリアントを選択するために使われるロールオフラインのコード 組立ラインは、製品バリアント (tiapl3500m000) セッションの組立ラインフィールドに表示されます。
開始品目 | 構造が生成される一般品目。通常、この品目は主品目 (最上位品目) です。 この品目またはこの品目のいずれかの一般サブ品目に関連する設計モジュールすべてが考慮されます。
終了品目 | 構造が生成される一般品目。通常、この品目は主品目 (最上位品目) です。 この品目またはこの品目のいずれかの一般サブ品目に関連する設計モジュールすべてが考慮されます。
コマンド | 説明
メッセージの表示 | このボタンをクリックすると、エラーメッセージが表示されます (該当する場合)。