| キュー、待機および移動時間の削除 (tirou1220m000) |  |
| セッションの目的: 同一ワークセンタの連続する作業の間から、次のリードタイム要素を削除します。 キュー時間 待機時間 移動時間 これらの要素を削除するということは、対応する値を 0 (ゼロ) に設定するということです。 同じワークセンタを持つ、一連の工順作業が検索されます。 重要 指定した品目範囲について工順作業が選択されます。次の条件を持たす作業のみが選択されます。 指定の参照日で作業が有効である。 作業が、品目の標準構成の一部を構成する工順に属する。つまり、品目 - 工順 (tirou1101m000) セッションの標準構成 チェックボックスがオンである。 プロジェクト状況が ｢有効｣ 以下である。この条件は、カスタマイズ品目にのみ適用されます。 注意 次の品目は、0 (ゼロ) に設定されません。 一連の作業のうち、最初の作業のキュー時間 一連の作業のうち、最後の作業の待機および移動時間 工順の段取やメンテナンスのときに作業の追加や削除ができるので、いずれの作業も最初または最後の作業になる可能性があります。このため、工順の段取やメンテナンスのときに、リードタイムを削除しても便利ではありません。 このセッションでは、次の選択範囲を指定できます。 製造品目 工順 ワークセンタ タスク 機械 [開始] および [終了] フィールドを使用するにはを参照してください。 セッションには、次の追加機能があります。 カウント コマンド 更新済みレコードのオプションレポート シミュレーションの実行
フィールド | 説明
製造品目開始 | 選択範囲を指定します。
参照日 | 日付を指定します。 参照日に有効な作業が選択されます。参照日が作業の発効日と失効日の間にある作業が選択されます。 関連トピック 資材と作業の発効日
標準工順を含む | このチェックボックスがオンの場合、かつ、選択範囲にない標準工順を参照する工順 - 品目が検出された場合、この標準工順も処理されます。 たとえば、次の選択範囲を指定するとします。 製造品目開始: XXXX 製造品目終了: XXXX 標準工順を含む: Yes その他すべての選択範囲フィールド: 範囲全体 品目 XXXX は 0 と 001 の 2 つの工順を含み、両方とも標準工順 CNV を参照します。CNV は選択範囲に含まれていないにもかかわらず、処理されます。 注意 選択範囲内にある標準工順は、標準工順を含むチェックボックスがオフの場合でも、常に処理されます。 たとえば、次の選択範囲を指定するとします。 製造品目開始: (指定なし) 製造品目終了: (指定なし) 標準工順を含む: No その他すべての選択範囲フィールド: 範囲全体 CNV は選択範囲に含まれるので、処理されます。 関連トピック 標準工順
キュー時間 | このチェックボックスがオンの場合、 キュー時間が 0 (ゼロ) に設定されます。 注意 最初の作業のキュー時間は 0 (ゼロ) に設定されません。
待機時間 | このチェックボックスがオンの場合、 待機時間が 0 (ゼロ) に設定されます。 注意 最後の作業の待機時間は 0 (ゼロ) に設定されません。
移動時間 | このチェックボックスがオンの場合、 移動時間が 0 (ゼロ) に設定されます。 注意 最後の作業の移動時間は 0 (ゼロ) に設定されません。
シミュレーションのみ | このチェックボックスがオンの場合、シミュレーションが実行されます。 変更は行われません。選択基準にもとづいて、変更される時間のレポートが出力されます。
レポートを出力 | このチェックボックスがオンの場合、変更内容を示すレポートが出力されます。
コマンド | 説明
処理 | 削除を開始します。
カウント | 選択基準にもとづいて、更新されるレコード数をカウントします。