| 計画オーダを再計画するには |  |
| 計画オーダを別の日付に移動する場合、以下のいずれかのコマンドを選択できます。 計画オーダ (cprrp1100m000) セッションの再計画コマンド 計画オーダ (cprrp1600m000) セッションの再計画コマンド 再計画コマンドによって再計算されるものは次のとおりです。 計画オーダラインの開始日または終了日 計画使用能力 (計画オーダ別使用能力 (cprrp2100m000) セッションを参照) 計画在庫移動 (計画オーダ - 在庫移動 (cprrp0511m000) セッションを参照) 計画オーダ (cprrp1100m000) セッションの計画方法フィールドによって計画の方向を決定します。 前方: オーダラインに対して与えられた開始日から開始し、ERP LN が終了日を決定します 後方: オーダラインに対して与えられた終了日から開始し、ERP LN が開始日を決定します 注意 計画製造オーダを再計画する際、ERP LN は通常の基準を適用して、工順と固定リードタイムのどちらを使用すべきかを決定します。詳細は企業計画での製造リードタイム計算を参照してください。 企業計画が工順でオーダを計画する場合、通常、計画使用能力も記録します (計画オーダ別使用能力 (cprrp2100m000) セッションを参照)。固定リードタイムでオーダが計画される場合、使用能力は記録されません。 関連トピック オーダ計画、概要 企業計画での計画オーダ 計画オーダを生成するには (RRP 実行) |