| 標準時間 (tirou0131m000) |  |
| セッションの目的: 標準表に標準時間または基準単位を記録します。 標準時間または基準単位を入力するには、目的のレコードをダブルクリックします。 関連トピック 標準表にもとづく生産速度とサイクル時間の計算 標準表にもとづく計算
フィールド | 説明
標準作業時間表タイプ | 標準表のカラムの値の記述。たとえば、幅、長さ、直径などです。
X 座標 | 標準表のカラムに示される変数 (長さなど) の値 標準表の列の値と組み合わせて、タスクの標準時間または基準単位を標準時間 (tirou0131m000) 詳細セッションで記録できます。標準時間または基準単位を記録するレコードをダブルクリックすることで、標準時間 (tirou0131m000) 詳細セッションを開始できます。
テキスト | 標準表が作業時間タイプの場合は、標準時間をこのフィールドに入力する必要があります。 標準表が生産速度タイプの場合は、基準単位をこのフィールドに入力する必要があります。
テキスト | 標準表の列に示される変数 (長さなど) の値 標準表のカラムの値と組み合わせて、タスクの標準時間または基準単位を標準時間 (tirou0131m000) 詳細セッションで記録できます。標準時間または基準単位を記録するレコードをダブルクリックすることで、標準時間 (tirou0131m000) 詳細セッションを開始できます。
Y 軸の記述 | 標準表のカラムの値の記述。たとえば、幅、長さ、直径などです。
標準作業時間表 | タスクを実行するために必要な時間 (標準時間)、または特定の時間単位 (標準回数) でタスクを実行できる回数を含むテーブル。標準時間または標準回数は、テーブルの行 (X 軸) および列 (Y 軸) に示される 2 組の値によって決まります。 例 ドリルで穴を開けるためにかかる時間は、資材の厚さと穴の直径によって決まります。標準時間を含む標準表は、たとえば次のようになります。
| 厚さ (mm)
直径 (mm) | 1 | 2 | 3 | 4
0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8
1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1
1.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3
厚さが 2mm の資材に直径 1.0 mm の穴をドリルで開けるための標準時間は、2.5 になります。
変換係数標準時間 | 標準表の標準時間または基準単位に乗算する必要がある係数
標準作業時間表タイプ | 標準表タイプ
生産速度時間単位 | 生産速度を表す時間の単位