| 完成品の検査方法を設定するには |  |
| 完成品の検査方法を設定するには 品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションの製造に導入された品質管理システム (SFC) チェックボックスがオンの場合、品質管理を使用して、製造オーダの完成品をチェックできます。 各製造品目の品質所要は、品質管理で定義できます。 品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションの製造 (SFC) オーダ - 固有の検査データチェックボックスがオンの場合、製造オーダ (tisfc0501m000) セッションから発生元別の固有オーダ (qmptc0149m000) セッションにズームすることができます。 完成品に関して、工程管理モジュールと品質管理パッケージとの対話方法を、2 つの方法から選択できます。 製品を検査するが、検査オーダによる直接的な影響を製造オーダに及ぼさない (方法 A)。 製品の検査完了後にはじめて製造オーダ完了のレポートをユーザに許可する。ただし、納入数量または不合格数量は、テストの結果に関係なく自由にレポートできるようにする (方法 B)。 上記の方法のいずれが使用されるかは、発生元別標準オーダ (qmptc1120m000) セッションの検査のブロック方法フィールドによって決まります。 検査のブロック方法フィールドの値が続行である場合、方法 A が適用されます。 検査のブロック方法フィールドの値がブロックである場合、方法 B が適用されます。 これらのフィールドの値は、次のセッションで入力されたデータにもとづいて決定されます。 品質組合せ (qmptc0111m000) 発生元別の固有オーダ (qmptc0149m000) 関連トピック 製造作業に対する品質管理の使用 製造オーダの製品に対する品質管理の使用 製造オーダの資材に対する品質管理の使用 |