| 部品表ライン - 資材-工順関係 (tibom0140m000) |  |
| セッションの目的: 特定の主品目に関する資材-工順関係を定義およびメンテナンスします。 1 つの製造品目について、複数の工順を定義できます。どの工順も、個々の一連の作業で構成されています。このセッションで定義した資材-工順関係を使用して、どの作業で特定の資材が工程になくてはならないかを工順ごとに決定できます。 部品表 (tibom1110m000) セッションでは、部品表ラインの資材をどの作業で工程に出庫するかを指定する必要があります。 作業フィールドにゼロ (0) を入力すると、どの作業に対して資材を出庫するかを決定するために部品表ライン - 資材-工順関係 (tibom0140m000) セッションが使用されます。資材-工順関係が存在しない場合は、最初の作業で資材が出庫されます。 作業フィールドに 10 など、0 以外の値を入力すると、資材は作業 10 で出庫されます。この作業は、製造品目に定義されているすべての工順に適用されます。製造品目の工順にその作業が存在しない場合は、工順の最初の作業で部品表ラインの資材が出庫されます。 注意 資材-工順関係の情報は、企業計画、原価計算モジュール、および工程オーダ生成で使用されます。 このセッションは、部品表 (tibom1110m000) セッションから開始できます。部品表ライン - 資材-工順関係 (tibom0140s000) セッションは、品目設計データ用の GBF ブラウザに表示される部品表ラインから開始できます。GBF ブラウザは、設計品目データ(GBF) (tiipd0203m000) セッションから開始します。
フィールド | 説明
主品目 | メンテナンスされている部品表の主品目
記述 | コードの記述または名前
位置 | 構成要素の BOM 位置番号
/ | 部品表連番は、構成要素品目の BOM 位置番号の下位区分の番号です。製造品目に対するオーダを作成すると、有効な連番の中で最も小さい番号を持つ資材のみが取り込まれます。資材連番は、発効日または有効化構成設定によって有効/無効にできます。
品目 | 製造品目の構成要素品目 構成要素は、購買品目タイプまたは製造品目タイプの品目です。 構成要素は、品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションに存在し、品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションにあるとは限りません。
工順 | 主品目の製造に使用できる工順。品目 - 工順 (tirou1101m000) セッションでは、特定の品目に対して 1 つまたは複数の工順を定義できます。
作業 | 部品表ラインの品目を工程に出庫する必要のある工順作業 1 つの品目の製造に、複数の工順が使用可能である場合があります。資材を出庫する作業は、工順によってそれぞれ異なります。