| オーダ固有検査 (qmptc0150m000) |  |
| セッションの目的: 発生元オーダのオーダ固有検査オーダを表示します。検査オーダはマスタデータをもとにしていますが、このセッションでは、マスタデータは特殊な品目に対してカスタマイズすることができます。このカスタマイズされたデータはマスタデータの変更によって影響を受けません。 詳細セッションでは、発生元オーダのオーダ固有検査オーダを追加または修正することができます。 特定内のオーダラインを選択した場合、各検査オーダの検査オーダラインを表示およびメンテナンスすることができます。 関連トピック オーダ固有検査
フィールド | 説明
発生元 | 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ
ライン番号 | 検査オーダが適用されるオーダラインの番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置であるか、見積資材の位置です。
作業 | 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 品質検査は、この作業の最中または作業後に行う必要があります。
棚卸単位 | 在庫が記録される単位
品目 | ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原資材、組立品、完成品および工具を指します。 また品目は、1 つ (キット) として処理される品目のセットを表したり、または複数の製品バリアント (一般品目) に存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション)
順序 | オーダの連番。それぞれ、1 つまたはそれ以上のサンプルが特徴をテストするために作られます。
品質 ID | 品目の品質要件の確認に必要なデータがリンクしているコード。同じ品質標準についてテストを行う必要のある製品グループに対して同一の品質 ID を使用できるため、品質 ID を使用すると時間を大幅に節約することができます。
テストグループ | オーダ数量をテストするためのサンプルの取得頻度、およびサンプルサイズの定義
テストタイプ | オーダ数量からのサンプル取得方法取得の指定
[ | 頻度を表す単位
頻度 | 頻度単位で示される 2 つのサンプル間の間隔 説明: 次の例では、1 つの新規サンプルについて、100 個ごとに 10 個が抽出されます。この例では、10 個で構成されるサンプル数は 11 となります。 例
サンプル | 10 個
頻度 | 100 個
オーダ数量 | 1150 個
サンプル割合 | オーダ数量の割合で表されたサンプルサイズ
サンプル単位 | サンプルを表す単位 サンプルサイズが割合で表されている場合、ERP LN は品目の棚卸単位を使用します。 注意 サンプル単位と、品目の棚卸単位は同じである必要はありません。ただし、同じでない場合は変換係数が正しくなければなりません。
サンプルサイズ | サンプルサイズの単位で表される、テスト対象のオーダ数量から抽出されたサンプル数量の合計。サンプル数量の合計は、固定数量として、またはオーダ数量や回数のどちらかの比率として入力できます (テストタイプとして ｢連続サンプリング｣ を選択した場合)。
合格品質基準 | 品目数量をすべて承認するために、承認する必要のあるテストサンプルの最小比率。たとえば、合格品質基準が 90 で、その承認済比率がこの数字を下回る場合は、全数量が拒否されます。 関連トピック 合格品質基準 (AQL) 例
コマンド | 説明
ライン | オーダ固有検査ライン (qmptc0151m000) セッションが開始されます。