| 計画活動 (tsspc2100m000) |  |
| セッションの目的: クラスタの予防メンテナンスに対して計画された活動のリストを表示およびメンテナンスします。 メンテナンス計画の生成 (tsspc2200m000) セッションを使用して、1 つのクラスタまたは特定範囲のクラスタ用の計画活動リストを生成できます。クラスタ用に生成される計画活動は、構成品目から成るメンテナンス概念にもとづきます。計画活動は、詳細セッションを使用してマニュアルで追加することもできます。
フィールド | 説明
クラスタ | 活動が計画されるクラスタのコード
クラスタ | クラスタの名前または記述
活動 | 計画活動のコード
活動 | 参照コードが同じ活動を区別する番号 注意 表示された参照活動は、同じ参照コードのグループごとにソートされます。グループが一覧表示される順序は、アルファベット順です。グループ内での順序は連番によって決定されます。 同一コードの各活動を含んだメンテナンス概念から計画活動が生成されたときには活動に連番が付けられますが、開始時間の遅い活動ほど連番が大きくなります。このため、活動はグループ内では時系列に表示されます。活動をマニュアルで追加する場合は、追加された活動がそのグループに応じた適切な時間的順序で表示されるように連番を付けることをお勧めします。
記述 | 計画活動の名前または記述
検索引数 | 検索時に役立つ、記述の代替フォーム。完全な記述に代わる検索キーは通常、略語、頭字語、またはニーモニックです。
適用範囲タイプ | 保証または契約が適用される作業の範囲、および請求可能な活動の部分を示す財務上の分類
適用範囲タイプ | 適用範囲タイプの名前または記述
参照活動グループ | 類似の特徴を持つ参照活動のグループ。たとえば、クリーニング参照活動グループや検査参照活動グループなどがあります。
記述 | 参照活動グループの記述
状況 | 計画活動の状況このフィールドには以下の値を入力できます (会計)。
テキスト | テキスト (追加)
活動品目 | 活動が計画される品目のコード
シリアル番号 | 活動が計画される品目のシリアル番号
代替シリアル番号 | 取引先が独自のシリアル番号を品目の製造番号の代替として使用している場合、取引先の代替シリアル番号をこのフィールドに入力します。 注意 代替シリアル番号は、シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションで割り当てられます。
記述 | 品目の名前または記述
ダウン時間の比率 | 活動期間において、品目に対する活動が実行されるときにその品目が操作不可能になる期間の割合。ダウン時間の比率を内部メンテナンスに使用して、ワークセンタの能力を決定することができます。活動期間の割合に応じて、ワークセンタの能力が減少します。
活動継続期間 | 計画活動の継続期間。デフォルト値は、参照活動 (tsacm1101m000) セッションで活動に対して割り当てられた値です。
移動期間 | サービス部署からクラスタのロケーションへの移動所要時間。デフォルト値は、クラスタ (tsbsc1100m000) セッションでクラスタに対して割り当てられた値です。
計画開始時間 | 活動の計画開始時間
計画終了時間 | 活動の計画終了時間
最早開始時間 | 許容可能な、活動の最早開始時間。デフォルト値は、その参照活動の参照活動 (tsacm1101m000) 詳細セッションで決定されます。
最遅終了時間 | 許容可能な、活動の最遅終了時間。デフォルト値は、その参照活動の参照活動 (tsacm1101m000) 詳細セッションで決定されます。
アポイントメント | このチェックボックスがオンの場合、サービスエンジニアが実行する計画活動に関するアポイントメントが顧客と取り決めてあります。 このチェックボックスがオフの場合、何のアポイントメントも取り決めてありません。
計測タイプ | 数量の計測と特徴の計測から成る標準計測。特定のシチュエーションにおける、数量の測定に依存する一定の品目の値を決定すること
独立 | 活動を実行する必要があるときの独立変数の値。これは、従属変数が標準値に達すると予測されるときです。
独立 | 独立変数の値を表すために使用される単位
従属 | 品目に対して活動の実行が計画されると、従属変数の値がこの値 (デフォルトでは、計測タイプの従属標準値) に達すると想定されます。
従属 | 従属変数の値を表すために使用される単位
サービス部署 | サービス活動を実行するサービス部署 注意 デフォルト値は、クラスタ (tsbsc1100m000) セッションで活動に対して割り当てられた値です。
サービス部署 | サービス部署の名前
チェックリスト | サービス活動の実行中にサービスエンジニアが注意しなければならない項目の一覧。1 つの参照活動に複数のチェックを定義できるよう、チェックリストを使用して特定のチェックをグループにまとめます。サービスオーダに関連する文書を出力するときは、チェックから想定される回答に応じたスペースが設けられます。 注意 デフォルト値は、参照活動 (tsacm1101m000) 詳細セッションで活動に対して割り当てられた値です。
チェックリスト | チェックリストの記述または名前
No. 1 | サービスまたはメンテナンス活動を実行するために、サービスエンジニアが有している必要のある特定の知識または専門技術。たとえば、電気や特定機器の知識などです。サービススキルは、オーダを計画するときに制約として使用することができます。 注意 デフォルト値は、参照活動 (tsacm1101m000) 詳細セッションで活動に対して割り当てられた値です。
番号 1 | サービススキルの記述または名前
No. 2 | サービスまたはメンテナンス活動を実行するために、サービスエンジニアが有している必要のある特定の知識または専門技術。たとえば、電気や特定機器の知識などです。サービススキルは、オーダを計画するときに制約として使用することができます。
No. 3 | サービスまたはメンテナンス活動を実行するために、サービスエンジニアが有している必要のある特定の知識または専門技術。たとえば、電気や特定機器の知識などです。サービススキルは、オーダを計画するときに制約として使用することができます。
サービスオーダ | 関連サービスオーダの番号 (メンテナンス計画がサービスオーダ管理モジュールに転送された場合)
サービスオーダ | 関連サービスオーダの状況
活動ライン番号 | 関連サービスオーダの活動ラインの番号 (適用可能な場合)
購買元取引先 | 活動に要する何らかの外注作業を実行する購買元取引先のコード
購買元取引先 | 外注の名前が末尾に付けられたコード
サービス/原価品目 | 外注を必要とする場合、参照活動を完了するのに必要なサービス品目または原価品目のコード サービス/原価品目は、購買オーダ/ライン上に使用されます。活動を購買オーダ/ラインに追加できないという理由で品目が必要とされる場合、その品目は活動の定義として使用されます。購買オーダ生成時に、この品目はデフォルト品目として使用されます。
記述 | 品目の名前または記述
最上位品目 | このシリアル番号付品目が属するフィジカルブレイクダウン構造内で、最上位レベルのシリアル番号付品目の品目コード 注意 状況が有効に設定されると、このフィールドに最上位シリアル番号付品目が表示されます。 フィジカルブレイクダウンが変更されるごとに、最上位シリアル番号付品目が更新されます。
最上位シリアル番号 | この品目のフィジカルブレイクダウン内で最上位のシリアル番号付品目のシリアル番号