| 結合輸送オーダ (fmlbd1520m000) |  |
| セッションの目的: 積荷計画作成のベースになる結合輸送オーダを表示します。 結合輸送オーダは、同じ属性を共有しているいくつかの輸送オーダラインから構成されます。 特定メニューで、結合輸送オーダライン (fmlbd1521m000) セッションにアクセスし、選択された結合輸送オーダに含まれる輸送オーダラインを表示できます。 関連トピック 積荷構築処理 マルチサイト環境での輸送管理
フィールド | 説明
計画 | 結合輸送オーダが作成される積荷計画
結合輸送オーダ | 積荷計画のベースになる結合輸送オーダ。 積荷計画のベースになる結合輸送オーダは、1 つでも複数でもかまいません。 積荷構築処理
出荷元会社 | 現在の輸送オーダの輸送オーダライン上に一覧表示された商品の発生元である会社
出荷元タイプ | 現在の輸送オーダの輸送オーダライン上に一覧表示された商品の発生元であるロケーションまたは組織
出荷元コード | 出荷元ロケーションまたは組織のコード
出荷元住所 | 商品を目的地に積荷および出荷する場合の、その積荷および出荷元の住所のコード
出荷先会社 | 現在の輸送オーダの輸送オーダライン上に一覧表示された商品の宛先となる会社。このロケーションまたは組織で商品が荷降しされます。
出荷先タイプ | 現在の輸送オーダの輸送オーダライン上に一覧表示された商品の宛先となるロケーションまたは組織。 このロケーションまたは組織で商品が荷降しされます。
出荷先コード | 出荷先ロケーションまたは組織のコード。デフォルト値はタイプから取得されます。
出荷先住所 | 輸送オーダ上に一覧表示された商品の目的地住所のコード。 この住所で、商品が荷降しされます。
計画積荷日 | 出荷元ロケーションで積込が実行される計画日時 関連トピック 積荷および荷降日/時間許容範囲
最早積荷日 | 出荷元ロケーションで積込を実行することが可能な最早日時。 デフォルトの積荷および荷降日/時間許容範囲 (最早～最遅) は、住所 - 輸送管理 (fmfmd0110m000) セッションと輸送オーダ管理パラメータ (fmfoc0100m000) セッションで定義します。 関連トピック 積荷および荷降日/時間許容範囲 発生元オーダのリードタイム計算
最遅積荷日 | 出荷元ロケーションで積込を実行することが可能な最遅日時。 デフォルトの積荷および荷降日/時間許容範囲 (最早～最遅) は、住所 - 輸送管理 (fmfmd0110m000) セッションと輸送オーダ管理パラメータ (fmfoc0100m000) セッションで定義します。 関連トピック 積荷および荷降日/時間許容範囲
計画荷降日 | 出荷先ロケーションで荷降が実行される計画日時 関連トピック 積荷および荷降日/時間許容範囲
最早荷降日 | 出荷先ロケーションで荷降を実行することが可能な最早日時。 デフォルトの積荷および荷降日/時間許容範囲 (最早～最遅) は、住所 - 輸送管理 (fmfmd0110m000) セッションと輸送オーダ管理パラメータ (fmfoc0100m000) セッションで定義します。 関連トピック 積荷および荷降日/時間許容範囲
最遅荷降日 | 出荷先ロケーションで荷降を実行することが可能な最遅日時。 デフォルトの積荷および荷降日/時間許容範囲 (最早～最遅) は、住所 - 輸送管理 (fmfmd0110m000) セッションと輸送オーダ管理パラメータ (fmfoc0100m000) セッションで定義します。 関連トピック 積荷および荷降日/時間許容範囲
直接出荷オーダ | このチェックボックスがオンの場合、現在の輸送オーダまたは輸送オーダラインは、計画の生成 (fmlbd0280m000) セッションで選択された計画アルゴリズムに関係なく直接出荷として計画されます。 直接出荷輸送オーダのラインはそれぞれ、組合せコードと輸送タイプが一致している場合、1 つの出荷に収められます。
直接出荷オーダライン | このチェックボックスがオンの場合、現在の輸送オーダまたは輸送オーダラインは、計画の生成 (fmlbd0280m000) セッションで選択された計画アルゴリズムに関係なく直接出荷として計画されます。 直接出荷輸送オーダラインはそれぞれ 1 つの出荷に収められます。
運送業者/LSP | 輸送サービスを提供する組織。積荷構築、輸送オーダクラスタ、輸送コスト計算、および請求に運送業者を使用するには、共通データで、運送業者を運送業者および購買元取引先の両方として定義する必要があります。運送業者は運送業者とも呼ばれます。
運送業者/LSP 指定 | このチェックボックスがオンの場合、このフィールドで選択された運送業者は輸送管理の積荷構築エンジンでは指定変更できません。
輸送手段の組合せ | 輸送手段の組合せは、各種車両タイプおよび/または輸送手段で構成され、積荷を連携して輸送します。輸送手段の組合せに複数の輸送手段が含まれている場合、輸送管理は、積荷ごとに複数の輸送手段で積荷構築を行うことができます。輸送手段の組合せは輸送オーダクラスタでも使用されます。輸送手段の組合せは輸送オーダクラスタに一覧表示された商品を輸送するために組み合わせた輸送手段を示します。
輸送手段グループ | 次のような、輸送手段をグループ化するために使用される分類 バン トラック コンテナ船 貨物航空機 グループごとに、次のようなプロパティが定義されています。 平均速度 積込能力 輸送管理で定義される各輸送手段は、輸送手段グループに属します。たとえば、輸送手段グループ: バン、輸送手段: ライセンス番号 XX333444 のバンとなります。
輸送手段 | 以下のような、輸送計画および輸送オーダクラスタで使用される個別特定輸送手段 トラック 航空機 積荷または輸送オーダラインが指定されている場合、積荷構築および輸送オーダクラスタのために、輸送管理は個々の輸送手段の利用性をチェックします。 関連トピック 輸送手段選択
組合せコード | 次のような、品目のメインプロパティを表す輸送に関連するコード 食品 冷凍品 有毒物質 組合せコードは、望ましくない品目の組合せの積荷や出荷を、計画エンジンが作成しないようにするために使用します。たとえば、食品を有毒物質と一緒に出荷することはできません。これを実現するには、食品には EAT のような組合せコードを割り当て、有毒物質には TOX のような組合せコードを割り当てます。 関連トピック 組合せコードの使用
輸送タイプ | 次のような、輸送手段または輸送手段グループの特殊なプロパティを表すコード 保冷 厳重; 高セキュリティ 輸送タイプは 輸送管理パッケージの積荷構築および輸送オーダクラスエンジンで使用されます。輸送タイプの主要な目的は、特定のプロパティを持つ輸送手段で品目を輸送することです。また、輸送タイプは輸送のコストを決定するための基準としても使用されます。 関連トピック 経路計画の使用
経路 | 倉庫から出荷先取引先または出荷元取引先の倉庫への移動ラインとその逆の移動ライン。同一地域または都合のよい経路にあるグループ取引先への経路を使用します。 住所を経路で整理することにより、経路でソートしたピッキングリストと出荷ノートを出力することができます。
経路計画 | プール地点となる積込住所および荷降住所のネットワーク。通常、経路計画は、マルチモーダル輸送に該当する経路に対して定義されます。経路計画は、1 つまたは複数のプロセスから構成されます。指定した輸送分類および輸送手段グループに応じて、経路の一部であるプロセスごとに異なる処理が可能です。 関連トピック 経路計画の使用
標準経路 | 標準経路は、固定スケジュール、鉄道サービス、ボートサービスに応じて納入/積荷住所に立ち寄るトラックなど、特定の頻度で回る固定経路です。通常、標準経路による輸送は非固定経路の場合よりもコストを抑えることができます。たとえば、アムステルダムからロッテルダムを経由してアントワープまで 1 日に一度運行する経路などを定義できます。 関連トピック 標準経路の使用
輸送サービスレベル | 12 時間以内の納入など、輸送の期間を表すエンティティ。輸送サービスレベル (オプション) は次のように使用されます。 積荷の輸送コストを決定する係数として 輸送オーダの輸送レートを決定する係数として 関連トピック 輸送サービスレベルの使用
輸送サービスレベル | サービスレベルの時間単位
受渡条件 | 結合輸送オーダに適用される受渡条件
権利移動地点 | 結合輸送オーダに適用される権利移動地点
追加レート単位 | 輸送レートの定義対象である単位別の数量。共通データで定義されている単位から選択できます。多くの輸送レートは距離および重量を基準にします。単位別追加数量を使用すると、容積など他の単位を基準にレートを定義したり、距離、重量、およびその他の単位の組合せを基準にレートを定義したりできます。 例 1 単位別追加数量による輸送レート: 追加レート数量: 1 パレット、距離: 1000 km 距離別 金額: 10 例 2 距離/ゾーンの単位の組合せによる輸送レート: 重量: 10 kg 追加レート数量: 1 m³ 境界タイプ: 最小
距離: | 0 | 100 | 500
距離別 金額 | 10 | 15 | 20
重量別 金額 | 5 | 5 | 10
追加レート単位 別金額 | 5 | 5 | 7
この例で、輸送レートは、重量および容積別に距離を基準にして決定します。アムステルダムからロッテルダムまでの出荷 SH0001 の詳細は、距離: 70 km、重量: 50 kg、容積: 7 m³ です。 出荷 SH0001 の輸送費は次のように計算されます。
     10 × 70 (距離) + 5 × 50 (重量) + 5 × 7 (容積) = 985
重量単位 | 重量の能力を表す重量単位。 輸送管理のデフォルト重量単位を上書きできます。輸送管理のデフォルトの計測単位は、輸送マスタデータパラメータ (fmfmd0100m000) セッションで設定します。
個数単位 | 品目の積込単位。 積込単位を表す数量は、積込単位で保持されている品目数、つまり積込単位内に含まれている品目数を示します。
状況 | 出荷状況 関連トピック 積荷計画、積荷、出荷の状況
再計画予定 | このチェックボックスがオンの場合、すべてのオーダラインと組み合せられたオーダは、再計画する必要があります。 この技術フィールドは、積荷構築処理中に ERP LN で使用されます。
出荷元住所 | 商品が荷降しされる出荷元住所
出荷先住所 | 輸送する必要がある商品の、目的地の住所
出荷元住所 | 出荷元住所の都市
出荷先住所 | 輸送する必要がある商品の、目的地の都市
輸送理由 | 輸送理由 このフィールドは、現在の輸送計画会社に対して納品書機能が使用されている場合に使用できます。 関連トピック 納品書 輸送管理における納品書の設定
納入コード | 納入コード このフィールドは、現在の輸送計画会社に対して納品書機能が使用されている場合に使用できます。 関連トピック 納品書 輸送管理における納品書の設定