| ポケットベルデータ (tsmdm1170m000) |  |
| セッションの目的: 呼出デバイスの詳細の一覧表示およびメンテナンスを行います。 注意 ポケットベルのメッセージを送信するには、派遣管理 (tssoc2105m009) セッションを使用します。 選択するメッセージレイアウトによって、従業員に送信される情報が決まります。 サービスオーダパラメータ (tssoc0100m000) セッションで、送信するすべてのポケットベルのメッセージを ERP LN がアーカイブするロケーションを指定できます。
フィールド | 説明
サービス従業員 | ポケットベルを使用する従業員のコード
サービス従業員 | ポケットベルを使用する従業員の名前
設備タイプ | 呼出デバイスのタイプ
ポケットベル | 呼出デバイスのコード
番号 | ポケットベルのコール番号
PIN 番号 | ポケットベルの PIN 番号
ポケットベルタイプ | ポケットベルが受信できるメッセージのタイプ
メッセージレイアウト | ポケットベルのメッセージレイアウトのコード
メッセージレイアウト | メッセージレイアウトの名称または記述
ポケットベルプロバイダ | ベンダの呼出およびネットワークの呼出へのゲートウェイとしての役割を果たす、ポケットベルプロバイダのシステムのコード
ポケットベルプロバイダ | ポケットベルプロバイダのコード。取引先 (tccom4500m000) セッションで選択します。
有効 | このチェックボックスがオンの場合、ポケットベルが有効になっています。 このチェックボックスがオフの場合、ポケットベルは無効になっています。 注意 このチェックボックスは、詳細セッションでのみオンまたはオフにすることができます。
ポケットベルデータテキスト | このチェックボックスがオンの場合、呼出デバイスの詳細が記載されたテキストを利用できます。