| クロスドックオーダ優先順位の定義 (whinh6120m000) |  |
| セッションの目的: クロスドックオーダ優先順位定義または計画優先順位規則のメンテナンスまたは妥当性確認を行います。 注意 優先順位の定義のタイプは、在庫処理パラメータ (whinh0100m000) セッションのクロスドッキングタブにある計画優先順位規則を使用の設定によって異なります。 優先順位の定義を作成するには、次の手順を実行します。 新規作成ボタンをクリックします。 クロスドックオーダ優先順位定義フィールドに、コードを入力します。 記述フィールドに、適切な記述を入力します。 特定メニューで、必要に応じてクロスドックオーダ優先順位または計画優先順位規則を選択します。 関連トピック クロスドックオーダ優先順位 クロスドッキングのプロセス 直接資材供給 (DMS) 動的クロスドッキング 計画優先順位規則 ケーススタディ
フィールド | 説明
クロスドックオーダ優先順位定義 | クロスドックオーダ優先順位定義または一連の計画優先順位規則
妥当性確認済 | このチェックボックスがオンの場合、 計画優先順位規則に矛盾がないことが確認されており、この規則を優先順位付けに使用することができます。
コマンド | 説明
クロスドックオーダ優先順位 | クロスドックオーダ優先順位 (whinh6121m000) セッションを開始します。
計画優先順位規則 | 計画優先順位規則 (whinh6122m000) セッションを開始します。
クロスドックオーダのシステム優先順位の更新 | システム優先順位を更新します。
クロスドックオーダ優先順位の出力 | クロスドックオーダ優先順位の出力 (whinh6421m000) セッションを開始します。