| 例: 最適化されたオーダパラメータを計算するには |  |
| 最適化されたオーダパラメータの計算は、ERP LN が企業計画の資源分析および最適化モジュールでロジスティックパラメータに対する最適化アルゴリズムにおいて実行するステップの 1 つです。最適化されたオーダパラメータは、最適化されたオーダ間隔 (日数) および最適化されたロットサイズで構成されます。 最適化されたオーダ間隔 ERP LN は次の式を使用して最適化されたオーダ間隔を計算します。
    OI = L ÷ F
ここで、
OI | オーダ間隔 (日)
L | 最適化された時間周期 (日)
F | 最適化期間に品目が製造される回数
例 以下のデータがあるとします。
L: | 60 日
F: | 20
この場合、最適化されたオーダ間隔の計算は次のようになります。
    OI = L ÷ F = 60 ÷ 20 = 3
これは、最適化されたオーダ間隔が 3 日であることを意味します。 最適化されたロットサイズ ERP LN は次の式を使用して最適化されたロットサイズを計算します。
    LS = D ÷ F
ここで、
LS | ロットサイズ
D | 最適化された期間内の合計需要
F | 最適化期間に品目が製造される回数
例 以下のデータがあるとします。
D: | 600 個
F: | 20
この場合、最適化されたロットサイズの計算は次のようになります。
    LS = D ÷ F = 600 ÷ 20 = 30
これは、最適化されたロットサイズが 30 個であることを意味します。 関連トピック ロジスティックパラメータの最適化アルゴリズム |