| 計測 |  |
| 検査 シリアル番号付品目に関連する複数の状況変数の値 (計測値) を測定し、それらを事前設定された境界値と比較することです。検査を行うことで、メンテナンス活動の必要度を確立することができます。参照活動は計測タイプセットに関連づけられます。 計測 特定の状況におけるシリアル番号付品目の特定の従属変数の値の特定 (例: たとえば冷却水の入口温度) 計測単位 測定可能な (物理) 変数、およびこの変数の単位を示す記号 (例: 圧力、単位 kPa ) 単位 計測単位を表す表示です。 独立変数 従属変数を指定する計測単位です。x 変数とも呼ばれます。 従属変数 メンテナンス活動を実行する必要がある場合に、標準値 (および開始値) とともに指定される計測単位です。この変数の値は、計測が実行されるときに決まります。また、y 変数でもあります。この変数は x 変数に応じて変わります。つまり、y = f(x) となります。 使用傾向 独立変数 (例: 時間) の関数として、予測される従属変数の値の挙動です (例: タイヤの溝)。取り得る挙動: 増加、減少、周期的増加、周期的減少、範囲内、範囲外、またはなし。 |