| 製品バリアント構造 (tipcf5511m000) |  |
| セッションの目的: 製品バリアントを構成します。 関連トピック 製品構成 (PCF) の手順
フィールド | 説明
製品バリアント | 製品バリアントを一意に識別するコード
オプションセット | 一般製品構造内の一般品目に関する一連の製品特徴およびオプションを識別します。
一般品目 | 部品表レベルにある一般品目
レベル | 製品が製造される場合、構成要素は半組立品に組み立てられます。次にこれらの半組立品は完成品に組み立てられます。各ステージで使用される構成要素は部品表に記述されます。各ステージは部品表の 1 つのレベルです。 車輪の構成要素の一覧表示は、部品表の 1 つのレベルです。自転車の半組立品の一覧表示は最上位のレベルで、しばしばレベルゼロとして参照されます。 例 自転車には 1 つのフレームと 2 つの車輪があります。フレームは 3 つの管から作成されています。車輪はそれぞれ 1 つのリム、1 つのハブおよび 35 本のスポークで作成されています。
一般品目 | 一般部品表の構成要素の品目コード
位置 | 一般部品表の構成要素の位置番号により、一般部品表を明確に識別できます。この番号は、製造部品表の中の位置番号に対応します。しかし、一般部品表では複数の製品バリアントを各位置番号に定義できます。 デフォルトでは、ERP LN により、最後に使用された位置番号に 10 が加算されて、10、20、30 といった順序で表示されます。位置の番号付けに制限はありません。これらのデフォルト値は必ず使用してください。中間値を使用しないと構成要素を挿入できないためです。先に述べたように、ある構成要素を構成要素 10 と 20 の間に挿入する必要がある場合は、その構成要素を位置番号 15 に入力してください。
順序 | 連番は、位置番号ごとに構成要素のバージョンがいくつか存在できることを示します。 製品バリアントに対して、一般部品表の位置番号の連番を入力します。この連番は、空きのままにしておくこともできます。