| オーダ数量設定 |  |
| 一般にオーダ設定では、品目のオーダ方法 (オーダ方針)、購買オーダと生産オーダの計画方法 (オーダシステム)、およびオーダ数量の計算方法 (オーダ方法) を定義します。オーダ数量設定は、推奨オーダ数量の決定に使用されるオーダ設定です。 計画オーダの推奨オーダ数量は、オーダ数量設定および選択されたオーダ方法の組合せで決定されます。 単位オーダ数量 推奨オーダ数量は、単位オーダ数量として指定された数量の倍数である必要があります。このオーダ数量の設定は、品目のオーダ方法がロットフォーロット、経済発注量、および最大在庫量まで補充の場合に使用されます。 最小オーダ数量 全オーダ方法を使用することができます。品目のオーダ数量が最小オーダ数量を下回る場合、計画オーダの生成時には常に最小オーダ数量以上のオーダ数量をお勧めします。 最大オーダ数量 全オーダ方法を使用することができます。品目のオーダ数量が最大オーダ数量を超える場合、計画オーダの生成時には常に最大オーダ数量以下のオーダ数量をお勧めします。 固定オーダ数量 品目のオーダ方法が固定オーダ数量の場合: 固定オーダ数量と同等の単位オーダ数量 最小オーダ数量以上の固定オーダ数量 最大オーダ数量以下の固定オーダ数量 経済発注量 品目のオーダ方法が経済発注量の場合: 最小オーダ数量以上の経済発注量 最大オーダ数量以下の経済発注量 |