| 出荷活動の設定 |  |
| 次のテーブルに、出庫オーダライン別活動 (whinh2124m000) セッションの適用可能および自動チェックボックスのデフォルト設定を示します。 出荷手順
活動: 出荷および積荷の凍結/確認 (whinh4275m000)
倉庫オーダ別活動 (whinh2104m000) | 出庫オーダライン別活動 (whinh2124m000)
適用可能 | 自動 | 適用可能 | 自動 | 条件
オン (この設定は読取専用) | オン | オン | オン | 出荷が適用可能。
オン (この設定は読取専用) | オン | オフ | オフ | 出荷が適用なし。以下の ｢注意｣ を参照。
オン (この設定は読取専用) | オフ | オン | オフ | 出荷が適用可能。
オン (この設定は読取専用) | オフ | オフ | オフ | 出荷が適用なし。以下の ｢注意｣ を参照。
注意 次の場合、出荷は適用なしになります。 製造オーダ、組立オーダ、またはメンテナンスワークオーダによって商品がワークセンタに移動する 内部転送オーダによって商品が同じ倉庫内の別の保管場所に移動する
活動: 積荷証券の出力 (whinh4470m000)
倉庫オーダ別活動 (whinh2104m000) | 出庫オーダライン別活動 (whinh2124m000)
適用可能 | 自動 | 適用可能 | 自動 | 条件
オン | オン | オン | オン |
オン | オフ | オン | オフ |
オフ | オフ | オフ | オフ |
活動: 梱包リストの出力 (whinh4476m000)
倉庫オーダ別活動 (whinh2104m000) | 出庫オーダライン別活動 (whinh2124m000)
適用可能 | 自動 | 適用可能 | 自動 | 条件
オン | オン | オン | オン |
オン | オフ | オン | オフ |
オフ | オフ | オフ | オフ |
活動: 梱包票の出力 (whinh4475m000)
倉庫オーダ別活動 (whinh2104m000) | 出庫オーダライン別活動 (whinh2124m000)
適用可能 | 自動 | 適用可能 | 自動 | 条件
オン | オン | オン | オン |
オン | オフ | オン | オフ |
オフ | オフ | オフ | オフ |
関連トピック 倉庫オーダタイプを定義するには 倉庫手順の修正方法 |