| 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) |  |
| セッションの目的: 工程管理モジュールのパラメータをメンテナンスします。 詳細についてはフィールドヘルプを参照してください。 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 番号グループおよびシリーズを使用するには 購買品目の製造オーダ 投入/産出管理 共用ワークセンタ オーダ分類 キュー時間の圧縮 オーダ品目調達予定日の算定
フィールド | 説明
一般
発効日 | パラメータが変更された日時。パラメータは、より新しいパラメータ設定の発効日まで有効です。現行のセットには発効日がありません。
記述 | パラメータセットの記述。デフォルトは、1 つ前のパラメータセットの記述です。混乱を避けるために、デフォルトの記述を削除して新規テキストを追加する必要があります。
設計改訂を有効にする | このチェックボックスがオンの場合、品目の改訂を使用できます。 注意 導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000) セッションの設計改訂 チェックボックスもオンにする必要があります。 関連トピック 設計データ管理の要約
倉庫オーダ完成品の組合せ | 完成品の数量を完了とレポートすると、その完成品をすぐに倉庫に入庫したり、後のステージで入庫したりすることができます。通常は、倉庫に入庫した各数量について、製造倉庫オーダラインが生成されます。後のステージで完成品を倉庫に入庫する場合は、このチェックボックスを使用して製造倉庫オーダラインを結合し、データベースが肥大化しないようにすることができます。 このチェックボックスがオンの場合、すぐに完了数量を倉庫に入庫しないと、その完成品の完了数量の製造倉庫オーダラインは 1 つの製造倉庫オーダラインに結合されます。この結果、入庫処理と差異処理の数が減ります。 このチェックボックスがオフの場合、すぐに完了数量を倉庫に入庫しないと、完了数量ごとに製造倉庫オーダラインが作成されます。 注意 完了数量をすぐに倉庫に入庫する場合、このチェックボックスは無効です。 パフォーマンスの観点 このフィールドの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 製造倉庫オーダラインの結合
工順テキストを製造オーダにコピー |
番号グループ
オーダグループ番号の番号グループ | オーダグループ番号のシリーズを定義するための番号グループ。オーダグループは、製造オーダグループの作成 (tisfc3250m000) セッションで定義します。 指定可能な値 番号グループは番号グループ (tcmcs0151m000) セッションで定義されます。すでに使用されている番号グループは選択できません。製造タイプの番号グループである必要があります。 関連トピック オーダ分類 番号グループおよびシリーズを使用するには
オーダグループの製造オーダシリーズ | 製造オーダグループの作成 (tisfc3250m000) セッションでオーダグループ番号の生成に使用されるデフォルトシリーズ
製造オーダの番号グループ | 製造オーダ番号のシリーズを定義するための番号グループ 指定可能な値 番号グループは番号グループ (tcmcs0151m000) セッションで定義する必要があります。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには
製造オーダの製造オーダシリーズ | 工程管理で製造オーダをマニュアルで挿入する場合に、製造オーダ番号の生成に使用されるデフォルトの製造オーダシリーズ
企業計画のデフォルト製造オーダシリーズ | ERP LN の実行レベルにオーダを転送するときに企業計画で使用される、デフォルトの製造オーダシリーズ
倉庫管理のデフォルト製造オーダシリーズ | 製造オーダ勧告 (whina3100m000) セッションの製造オーダ勧告に関する工程管理での、製造オーダの生成に使用される製造オーダシリーズ 関連トピック 製造オーダ勧告と購買オーダ勧告を処理するには
能力概要
日利用率の更新方法 | 日利用率 (1 日の利用率) を再構築する方法を選択します。再構築とは、ワークセンタや機械に関して計画される 1 日の生産能力を再計算することです。 指定可能な値 有効値
週利用率の更新方法 | 週利用率の再構築に使用する方法を選択します。再構築とは、ワークセンタや機械に関して計画される 1 週間の生産能力を再計算することです。 指定可能な値 有効値
投入/産出管理の更新方法 | 投入/産出管理の方法 指定可能な値 有効値
投入/産出データ生成の期間数 | ワークセンタの能力および投入/産出の値の計算対象となる期間。投入/産出管理の更新方法フィールドの値に応じて、日または週の単位で表現されます。 注意 投入/産出管理の更新方法フィールドで導入なしを選択した場合は、このフィールドに値を入力できません。 関連トピック 投入/産出管理
部分完了を含む (デフォルト) | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は一部のみ完了とレポートされている工順作業も投入/産出の値の計算に含めます。 このチェックボックスがオフの場合、 ERP LN はすべて完了とレポートされている工順作業のみを投入/産出の値の計算に含めます。 非常に長いリードタイムのオーダにワークセンタが使用される場合は、部分完了を含む (デフォルト) チェックボックスをオンにすることができます。 部分完了を含む (デフォルト) チェックボックスの設定は、ワークセンタ投入/産出管理の生成 (tisfc3210m000) セッションおよび機械投入/産出管理データの生成 (tisfc3220m000) セッションの部分完了を含む (デフォルト)チェックボックスのデフォルト設定となります。 関連トピック 投入/産出管理
計画
製造オーダ開始日を自動更新 | このチェックボックスがオンの場合、作業の開始日または終了日が修正されると製造オーダの開始日が自動的に更新されます。このため、製造オーダの製造開始日は先頭作業のキュー時間の開始日時と同じです。 このパラメータは製造開始フィールドにのみ該当します。
キュー時間圧縮の最大反復回数 | 修正された製造オーダの期間内に製造を完了できるまで ERP LN でキュー時間の圧縮処理が繰り返される回数 このパラメータは、自動キュー時間圧縮 (tisfc1103s000) セッションでキュー時間の圧縮について最良適合を選択した場合にのみ該当します。 関連トピック キュー時間の圧縮
作業の採番
再採番作業の初期値 | 主品目工順に追加される先頭のファントム工順作業に割り当てる作業番号 デフォルト デフォルト値は 100 です。 関連トピック ファントム作業の再採番
再採番作業のステップサイズ | ファントム工順作業が主品目工順に追加される場合に、後続の各作業番号に加えられる数値 デフォルト デフォルトは 10 です。 関連トピック ファントム作業の再採番
オーダ日製造オーダ条件
-最後の作業の終了日が 要求オーダ納期前の場合 | このフィールドの値は、製造オーダが期限どおりに納入されることが見込まれている場合に、製造オーダの計画在庫処理の基準となる日付を決定します。 注意 製造オーダの最終作業の最早終了日が製造オーダの納期前ならば、そのオーダは期限どおりと見込まれます。 指定可能な値 有効値
-最後の作業の終了日が 要求オーダ納期後の場合 | このフィールドの値は、製造オーダが期限に遅れることが見込まれている場合に、製造オーダの計画在庫処理の基準となる日付を決定します。 注意 製造オーダの最終作業の最早終了日が製造オーダの納期の後ならば、オーダの遅れが見込まれます。 指定可能な値 有効値
完了レポート
先行作業のレポート方法 | このパラメータは、任意の作業に関してある数量を完了としてレポートしたときに、以前の作業がまだ完了としてレポートされていなかった場合の処理を決定します。 以下のセッションで、オーダを完了としてレポートします。 完了オーダのレポート (tisfc0520m000) 完了オーダの一括報告 (tisfc0206m000) 指定可能な値 有効値 関連トピック 完了としてレポート 完了および不合格数量のレポート
前回作業の訂正可能 | このチェックボックスがオンの場合、 完了オーダのレポート (tisfc0120s000) セッションで、すべての未完了作業コマンドおよび数量作業の削減コマンドが使用可能になります。 関連トピック 完了から有効への作業状況のリセット方法 作業の完了数量を一括で減らすには
残余製造時間の計算方法 | このパラメータは、製造がすでに開始されている場合の残余製造時間の計算方法を決定します。 製造オーダ作業が固定期間作業の場合は、作業リードタイムは作業の数量を使用して計算されるわけではないため、残余製造時間は常に消費時間にもとづいて計算されます。 指定可能な値 有効値
不合格品目に理由コードを使用 | 作業を完了としてレポートするときに品目を不合格とした場合、理由コードを入力する必要があるか、そして入力すべき時期を指定します。 指定可能な値 なし 不合格品目に理由コードを入力することはできません。 オプション 不合格品目に理由コードを入力できます。 必須 不合格数量が、計画仕損および産出率にもとづいて不合格になると予測された数量とは異なる場合、先に理由を入力してから作業状況 を完了に設定する必要があります。 デフォルト デフォルト値は、なしです。 関連トピック 完了および不合格数量のレポート 製造オーダの不合格
出力ラベルのレイアウト | 完了した製造オーダのラベルを出力する場合、このフィールドに入力したラベルレイアウトによってラベルのフォーマットが決まります。 製造オーダで使用するラベルを出力するには、製造オーダを完了としてレポートするときに完了オーダのレポート (tisfc0520m000) 詳細セッションのレポートオーダ完了後にラベルを出力チェックボックスをオンにします。繰返生産の場合は、生産日程計画から完了製造オーダをレポート (tirpt1502m000) セッションのレポートオーダ完了後にラベルを出力チェックボックスまたは完了生産日程計画のレポート (tirpt1201m000) セッションのレポートオーダ完了後にラベルを出力チェックボックスをオンにする必要があります。 関連トピック 製造におけるラベル
出力ラベルのデバイス | 完了した製造オーダのラベルを出力するプリンタ 関連トピック 製造におけるラベル
資材/時間
構成要素ソート方法 | このフィールドの値によって、部品表 (BOM) からの見積資材に含まれる構成要素が見積資材 (ticst0101m000) セッションでどのようにソートされるかが決まります。 注意 このソート順は、ファントムを使用する場合に特に重要です。 指定可能な値 有効値 関連トピック 見積資材ラインの順序
工程倉庫を使用 | このチェックボックスがオンの場合、製造オーダの資材は、ワークセンタの工程倉庫から出庫されます。 このチェックボックスがオフの場合、資材は、部品表で定義された倉庫から直接出庫されます。 関連トピック 工程倉庫の使用 SFC (工程管理) と倉庫管理の統合
マニュアル出庫 | このチェックボックスがオンの場合、資材をマニュアルで出庫する必要があります。このチェックボックスをオンにすると、資材出庫のタイミングを細かく管理できます。 注意 このパラメータの値は、バックフラッシュによって出庫された資材、またはフロア在庫として保持されている資材には影響しません。 関連トピック 出庫資材の指定 資材出庫の概要
作業がない場合は計算オフィスの仕掛品倉庫から資材を出庫 | プロジェクトまたは製造オーダの企業単位を決定し、管理機能を持つワークセンタ 製造オーダについては、計算オフィスが通常のワークセンタとしての役割を果たすことができるため、計算オフィスで作業を行うことができます。 製造オーダに対応する作業がないので資材と作業がリンクされていない場合は、その資材をどの倉庫から出庫するかを決定する必要があります。 部品表で指定される倉庫 製造オーダの計算オフィスに関連付けられた工程倉庫 このチェックボックスがオンの場合、製造オーダの計算オフィスに関連付けられた工程倉庫から資材が出庫されます。工程倉庫がない場合、部品表倉庫が使用されます。 このチェックボックスがオフの場合、 見積/実際材料費 (ticst0501m000) セッションで指定された倉庫から資材が出庫されます。通常、デフォルトの倉庫は、部品表でメンテナンスされている倉庫です。 関連トピック 資材と作業のリンク 工程倉庫の使用
倉庫転送オーダのバックオーダを作成 | このチェックボックスがオンの場合、 工程倉庫に資材を転送する転送オーダを実行するための在庫が不十分であると、後で資材を転送するバックオーダが ERP LN で作成されます。このチェックボックスがオフの場合、 工程倉庫に資材を転送する転送オーダを実行するための在庫が不十分であるときは、残りの資材数量が用意できた時点でその資材数量の転送をマニュアルで実行する必要があります。 オーダ発生元が工程管理生産である転送オーダの出庫オーダラインでは、このチェックボックスの設定が、出庫オーダライン (whinh2120m000) セッションのバックオーダの作成チェックボックスのデフォルトになります。 注意 このチェックボックスの設定は、工程への資材の出庫には関係ありません。工程倉庫への転送にのみ関係します。オーダ発生元が工程管理生産で、取引タイプが出庫である倉庫オーダについては、このパラメータの設定に関係なく、資材が不足したときに対応できるように常にバックオーダが ERP LN で作成されます。 関連トピック 工程倉庫の使用
引当を工程倉庫へ移動 | 工程倉庫を使用している場合、このパラメータの現在値は、資材がいつ工程倉庫に移動されるかを示します。 製造オーダの生成時に、資材が次の倉庫から引き当てられます。 工程倉庫を使用チェックボックスがオンの場合、これは工程倉庫であり、現行パラメータが適用されます。 工程倉庫を使用チェックボックスがオフの場合、現在のパラメータは適用されません。資材は、見積資材 (ticst0101m000) セッションで指定された倉庫から引き当てられます。通常、デフォルトの倉庫は、部品表でメンテナンスされている倉庫です。 引き当てられる資材は、部品表で指定されている構成要素です。 指定可能な値 有効値
引当および出庫数量の更新方法 | 作業完了をレポートすると、ERP LN によって以前の作業および以後の作業の計画投入数量が変更される場合があります。 その場合、以前の作業および以後の作業にリンクされている資材の実際数量の扱いがこのパラメータによって決まります。 以下が参照されます。 資材の引当 出庫済の資材 注意 出庫済の資材数量は、見積/実際材料費 (ticst0501m000) セッションの実際数量フィールドに表示されます。 このパラメータは数量依存の資材にのみ影響します。 このパラメータは、倉庫に実際数量または保留の数量がある資材には影響しません。 このパラメータは原価品目には影響しません。 指定可能な値 有効値 関連トピック 完了作業のレポート
代替を自動選択 | このフィールドによって、ERP LN が使切資材および代替資材をチェックするタイミングが決まります。 指定可能な値 生成時 ERP LN は製造オーダが生成されたときに代替をチェックします。 発行時 ERP LN は製造オーダが発行されたときに代替をチェックします。 自動置換なし ERP LN は代替を自動的にチェックしません。ただし、この場合でもマニュアルで代替のチェックを開始できます。 注意 この機能を使用できるのは、導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000) セッションの使切および代替材料を使用チェックボックスがオンの場合のみです。 関連トピック 部品表の代替資材 代替資材の検索 古くなった品目の残余在庫を使い切るには
発行時の資材不足をチェック | このチェックボックスがオンの場合、 製造オーダの発行 (tisfc0204m000) セッションに、資材不足のない製造オーダのみを発行するオプションが提示されます。 関連トピック 資材不足のチェック 製造オーダの発行
見積時間の更新方法 | 計画が修正された場合の見積時間の更新方法 指定可能な値 有効値
時間を段取と製造に分割 | このチェックボックスがオンの場合、作業の見積の時間数と実際の時間数が分割されます。 作業の見積/実際の時間数は、段取時間とサイクル時間に分割されます。この結果、見積/実際の人時間および機械時間に対して、段取部分と製造部分ができます。これは、見積/実際時間原価 (ticst0502m000) セッションなどで表示できます。 時間を分割する必要があるかどうかを決定するために、時間を段取と製造に分割チェックボックスが製造オーダ (tisfc0501m000) 詳細セッションおよびデフォルト製造オーダデータ (tisfc0102m000) セッションに導入されています。 注意 時間がバックフラッシュされる場合、このチェックボックスをオンにすると、システムのパフォーマンスが低下する可能性があります。品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションの時間をバックフラッシュチェックボックスがオンの場合、時間がバックフラッシュされます。
バックフラッシュ方法 | このフィールドの値は、バックフラッシュ実行時のユーザとの対話的な操作の度合いを決定します。 指定可能な値 有効値 パフォーマンスの観点 このフィールドの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: バックフラッシュ方法
倉庫オーダを含まないバックフラッシュ |
労務タイプ | 時間がバックフラッシュで計算される場合に、非組立ワークセンタで ERP LN により使用される時間労務タイプ
バックフラッシュ時間の処理用デバイス | バックフラッシュ時間の出力に使用する出力デバイス 指定可能な値 このデバイスは、デバイスデータ (ttaad3500m000) セッションで定義されている必要があります。 関連トピック バックフラッシュ
- | バックフラッシュ時間の出力に使用する出力デバイスの名称 指定可能な値 このデバイスは、デバイスデータ (ttaad3500m000) セッションで定義されている必要があります。 関連トピック バックフラッシュ
バックフラッシュ資材の出庫用デバイス | バックフラッシュされた資材を印刷するための出力デバイス。このデバイスは、不足一覧の印刷にも使用されます。 指定可能な値 このデバイスは、デバイスデータ (ttaad3500m000) セッションで定義されている必要があります。 関連トピック バックフラッシュ
- | バックフラッシュ資材の出力に使用する出力デバイスの名称 指定可能な値 このデバイスは、デバイスデータ (ttaad3500m000) セッションで定義されている必要があります。 ERP LN不足リストの出力にもこのデバイスが使用されます。 関連トピック バックフラッシュ
文書
製造オーダ文書の出力が必須 | このチェックボックスがオンの場合、オーダ文書が出力されるまで製造オーダを発行できません。 注意 このパラメータは、繰返生産品目や最終組立計画品目の製造オーダには適用されません。 パフォーマンスの観点 このフィールドの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 文書の出力 関連トピック オーダ文書の使用
オーダ表紙 | このチェックボックスがオンの場合、 表紙が出力されます。 このチェックボックスは、製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションの対応するチェックボックスのデフォルトを示します。 関連トピック オーダ文書の使用
工順シート | このチェックボックスがオンの場合、 工順シートが出力されます。 このチェックボックスは、製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションの対応するチェックボックスのデフォルトを示します。 関連トピック オーダ文書の使用
作業ノート | このチェックボックスがオンの場合、 作業ノートが出力されます。 このチェックボックスは、製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションの対応するチェックボックスのデフォルトを示します。 関連トピック オーダ文書の使用
資材リスト | このチェックボックスがオンの場合、 資材リストが出力されます。 このチェックボックスは、製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションの対応するチェックボックスのデフォルトを示します。 関連トピック オーダ文書の使用 倉庫からのバックフラッシュ資材の収集
資材出庫ノート | このチェックボックスがオンの場合、 資材出庫ノートが出力されます。 このチェックボックスは、製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションの対応するチェックボックスのデフォルトを示します。 関連トピック オーダ文書の使用 倉庫からのバックフラッシュ資材の収集
外注ノート | このチェックボックスがオンの場合、 外注ノートが出力されます。 このチェックボックスは、製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションの対応するチェックボックスのデフォルトを示します。 関連トピック オーダ文書の使用
チェックリスト | このチェックボックスがオンの場合、 チェックリストが出力されます。 このチェックボックスは、製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションの対応するチェックボックスのデフォルトを示します。 関連トピック オーダ文書の使用
切断作業リスト | このチェックボックスがオンの場合、 切断作業リストが出力されます。 このチェックボックスは、製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションの対応するチェックボックスのデフォルトを示します。 関連トピック オーダ文書の使用
一括切断作業リスト | このチェックボックスがオンの場合、 一括切断作業リストが出力されます。 このチェックボックスは、製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションの対応するチェックボックスのデフォルトを示します。 関連トピック オーダ文書の使用
切取作業リスト | このチェックボックスがオンの場合、 切取作業リストが出力されます。 このチェックボックスは、製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションの対応するチェックボックスのデフォルトを示します。 関連トピック オーダ文書の使用
一括切取作業リスト | このチェックボックスがオンの場合、 一括切取作業リストが出力されます。 このチェックボックスは、製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションの対応するチェックボックスのデフォルトを示します。 関連トピック オーダ文書の使用
受取ノート | このチェックボックスがオンの場合、 受取ノートが出力されます。 このチェックボックスは、製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションの対応するチェックボックスのデフォルトを示します。 関連トピック オーダ文書の使用
検査ノート | このチェックボックスがオンの場合、 検査ノートが出力されます。 このチェックボックスは、製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションの対応するチェックボックスのデフォルトを示します。 関連トピック オーダ文書の使用
指示書から文書リンクをコピー | 工順モジュールで、マイクロ工順を定義することができます。ODM を使用すると、マイクロ工順の指示書に文書をリンクできます。 このチェックボックスがオンの場合、 工順モジュールの指示書にリンクされた文書を工程管理でも使用できます。
出庫データを資材リストに出力 | このチェックボックスがオンの場合、 資材リストに (見積) 資材のみではなく出庫データも出力されます。 注意 出庫データは、特定の製造オーダの倉庫保管場所、ロット、日付、および資材の数量を示します。 関連トピック オーダ文書の内容
出庫データを資材出庫ノートに出力 | このチェックボックスがオンの場合、 資材出庫ノートに (見積) 資材のみではなく出庫データも出力されます。 注意 出庫データは、特定の製造オーダの倉庫保管場所、ロット、日付、および資材の数量を示します。 関連トピック オーダ文書の内容
出庫データをチェックリストに出力 | このチェックボックスがオンの場合、 チェックリストに (見積) 資材のみではなく出庫データも出力されます。 注意 出庫データは、特定の製造オーダの倉庫保管場所、ロット、日付、および資材の数量を示します。 関連トピック オーダ文書の内容
組立式工具の構成要素を出力 | オーダ文書に工具が出力されていて、このチェックボックスがオンの場合、組立式工具の構成要素も出力されます。 関連トピック オーダ文書の使用
シリアル番号リストを出力 | このチェックボックスがオンの場合、完成状態構造の生成時にシリアル番号のリストも出力されます。このセッションには、他にもシリアル番号のパラメータがあります。 関連トピック シリアル番号付品目の概要
出庫データの出力順序 | このパラメータは出庫データの出力順序を決定します。 指定可能な値 有効値
原価計算
ワークセンタ別会計取引 | このチェックボックスがオンの場合、ワークセンタごとの製造結果を表示できます。材料費および時間原価は、それらの原価が適用されるワークセンタに転記されます。 このチェックボックスがオフの場合、製造オーダごとの製造結果を表示できます。材料費、時間原価、および付加費用は、製造オーダの計算オフィスに転記されます。 注意 また、計算オフィス通貨は、リンクされていない資材 (すなわち、製造オーダに作業もワークセンタもなく、資材のみがある場合) にも使用されます。 通貨 見積原価を計算するとき、依存通貨システムを使用する場合は、使用する通貨もワークセンタ別会計取引チェックボックスによって決定されます。 チェックボックスがオンの場合 (ワークセンタ別製造結果)、原価計算の対象になっている原価計算ワークセンタの現地通貨が使用されます。 チェックボックスがオフの場合 (製造オーダ別製造結果)、計算オフィスの通貨が使用されます。 見積完成品単位原価 見積完成品単位原価の計算は、ワークセンタ別会計取引チェックボックスおよび原価を表示に応じて決まります。すなわち、原価の計算基準がワークセンタか品目かに依存します。
ワークセンタ別会計取引 | ワークセンタ基準原価 | 品目基準原価
--- | --- | ---
No | 1 | 2
Yes | 3 | 4
1: 合計完成品単位原価は、詳細な原価構成要素ごとに各ワークセンタに転記されます。使用可能なワークセンタは計算オフィスのみです。原価は計算オフィスの通貨で表されます。 2: 合計完成品単位原価は、品目の有効な原価構成要素構造ごとに計算オフィスに転記されます。原価は計算オフィスの通貨で表されます。 3: 合計完成品単位原価は、詳細な原価構成要素ごとに原価計算ワークセンタまたは計算オフィスに転記されます。ワークセンタの原価には作業費および材料費が含まれます。計算オフィスの原価には、完成品付加費用およびリンクされていない資材の原価が含まれます (追加されます)。原価は原価計算ワークセンタの現地通貨で表されます。 4: 合計完成品単位原価は、品目の有効な原価構成要素構造ごとに計算オフィスに転記されます。原価は計算オフィスの通貨で表されます。 注意 完成品単位原価は、ワークセンタ基準および品目基準のどちらでも、完成品単位原価 (ticst0510m000) セッションで表示することができます。 仕掛品振替 ワークセンタ別会計取引チェックボックスがオフの場合、仕掛品振替は計算されません。製造結果は製造オーダ別に表示されるので、原価は製造オーダの計算オフィスに転記され、ワークセンタには転記されません。その結果、異なるワークセンタ間の仕掛品振替を計算する必要がありません。 能率差異および価格差異の計算 製造オーダがクローズされると、ワークセンタ別会計取引チェックボックスにより、能率差異および価格差異をどのレベルで計算するかが決定されます。ただし、転記は以下のフィールドで定義される転記方法に依存します。 能率差異の転記方法 価格差異の転記方法 能率差異の転記方法 価格差異の転記方法 パフォーマンスの観点 このフィールドの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: ワークセンタ別会計取引 関連トピック 製造オーダの見積完成品単位原価の計算 仕掛品振替 原価計算ワークセンタ
仕掛品振替方法 | 仕掛品 振替が行われる時点 指定可能な値 有効値 パフォーマンスの観点 このフィールドの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 仕掛品振替方法 関連トピック 仕掛品振替
能率差異の転記方法 | ワークセンタ別会計取引チェックボックスがオフの場合、このフィールドで能率差異の転記先とする財務会社を決定できます。 注意 財務会社は、計算オフィスまたはワークセンタが属する企業単位により決定されます。計算オフィスおよびワークセンタは、企業単位と関連づけられた部門として定義されます。 指定可能な値 有効値 パフォーマンスの観点 このフィールドの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 能率差異の転記方法
価格差異の転記方法 | ワークセンタ別会計取引チェックボックスがオフの場合、このフィールドで価格差異の転記先とする財務会社を決定できます。 注意 財務会社は、計算オフィスまたはワークセンタが属する企業単位により決定されます。計算オフィスおよびワークセンタは、企業単位と関連づけられた部門として定義されます。 指定可能な値 有効値 パフォーマンスの観点 このフィールドの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 価格差異の転記方法
能率差異の転記方法 | ワークセンタ別会計取引チェックボックスがオンの場合、このフィールドで能率差異の転記先とする財務会社を決定できます。 注意 財務会社は、計算オフィスまたはワークセンタが属する企業単位により決定されます。計算オフィスおよびワークセンタは、企業単位と関連づけられた部門として定義されます。 指定可能な値 有効値 パフォーマンスの観点 このフィールドの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 能率差異の転記方法
価格差異の転記方法 | ワークセンタ別会計取引チェックボックスがオンの場合、このフィールドで価格差異の転記先とする財務会社を決定できます。 注意 財務会社は、計算オフィスまたはワークセンタが属する企業単位により決定されます。計算オフィスおよびワークセンタは、企業単位と関連づけられた部門として定義されます。 指定可能な値 有効値 パフォーマンスの観点 このフィールドの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 価格差異の転記方法
時間処理に使用するレート |
完了転記の実行時点 | 完了数量の会計取引が財務会計に転記される時点 このフィールドは、次の値を取ることができます。 完了数量 完了した主品目の数量をレポートするたびに、対応する会計取引が転記されます。 オーダ状況完了 製造オーダ状況が完了済に設定されると、対応する会計取引が転記されます。 注意 転記の数を限定して最高のパフォーマンスを得るには、取引の転記をこれ以上頻繁に行う必要がなければ、このフィールドをオーダ状況完了に設定することをお勧めします。 このフィールドのデフォルト値は、製造オーダ (tisfc0501m000) セッションの完了転記の実行時点フィールドの値です。製造オーダ状況が発行済に設定されるまでは、特定の製造オーダのセッションでこのフィールドを変更することができます。 関連トピック 完了および不合格数量のレポート 製造での原価構成要素
入庫転記の実際原価を使用 | このチェックボックスがオンの場合、完成品は実際原価で在庫に受領され、定義済の実際評価方法にしたがって評価されます。評価方法は倉庫管理で定義します。 次の実際評価方法があります。 移動平均単位原価 (MAUC) 先入れ先出し (FIFO) 後入れ先出し (LIFO) ロット価格 (ロット) 実際原価を使用する場合、原理的に差異は存在しません。追加計算オフィス差異のみに発生の可能性があります。追加計算オフィス差異は、価格や能率が原因ではない差異です。たとえば、合理的なロットサイズよりも小さなオーダの製造を開始すると、段取原価が増加します。標準原価は合理的なオーダサイズを基準にしているので、段取原価の上昇により追加計算オフィス差異が生じる場合があります。 このチェックボックスがオフの場合、 固定振替価格 (FTP) が評価方法として使用されます。 パフォーマンスの観点 このフィールドの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 入庫転記の実際原価 関連トピック 固定振替価格と実際原価計算の概要 製造における受領転記の実際原価計算
時間処理に使用するレート | 製造オーダの時間処理中に労務費が計算されます。見積作業費レートまたは実際労務単価/機械費単価が使用されます。 指定可能な値 有効値 パフォーマンスの観点 このフィールドの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 実際作業費レート
シリアル
シリアル番号を生成するタイミング | シリアル番号付品目のシリアル番号が作成される時点。シリアル番号を生成する場合はマスクの使用が必須です。マスクを使用しないと生成は失敗します。 指定可能な値 有効値 関連トピック シリアル番号付品目の概要 製造 におけるシリアル番号付品目 マスクを定義するには
完成状態の状況処理 | シリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッションでシリアル番号付品目の状況を処理する方法 指定可能な値 有効値 関連トピック 製造 におけるシリアル番号付品目の作業 シリアル番号付品目の概要 製造 におけるシリアル番号付品目
完成状態構成要素にある番号化された、またはロット管理された品目のみ | このチェックボックスがオンの場合、 シリアル番号付品目およびロット管理品目のみがシリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションに表示されます。 このチェックボックスがオフの場合、非シリアル番号付品目および非ロット管理品目もシリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションに表示されます。 関連トピック シリアル番号付品目の概要 製造 におけるシリアル番号付品目
コマンド | 説明
工程管理パラメータの出力 | 選択したデータが出力されます。