| 設計部品表コピーデータ別参照指示 (tiedm2120m000) |  |
| セッションの目的: 設計部品表のコピーデータにリンクする参照指示を表示します。 設計部品表コピーデータ別参照指示 (tiedm2120m000) セッションは設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) セッションから開始できます。 関連トピック 参照指示の概要 設計部品表の参照指示リンク手順 参照指示と部品表一括変更
フィールド | 説明
設計品目 | コピーするシングルレベル設計部品表の親設計品目
設計品目の改訂 | コピーするシングルレベル設計部品表の親設計品目改訂
主品目 | コピー先の製造部品表 (つまり、シングルレベル設計部品表をコピーする相手先の部品表) の親品目
位置 | 製造部品表ラインのコピー先位置番号
参照指示 | たとえばプリント基板に電子的な構成要素を実装する場所など、品目に構成要素を挿入するための位置を示します。参照指示は通常エレクトロニクスで使用され、コンピュータ支援設計 (CAD) ステーションから生成できます。
正味数量 | 参照指示を適用する、製造部品表ラインの品目の数。参照指示は、部品表ラインの 1 つまたは複数の品目に適用できます。