| パラメータ |  |
| パラメータの設定により、会社固有の条件に合わせてモジュールの機能を調整することができます。 導入済ソフトウェア構成要素 \ Infor ERP 共通情報\一般データ\会社データ\導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0500m000) を開きます。 目的のパラメータが有効であることを確認します。たとえば、以下のチェックボックスをオンにできます。 条件モジュール: このモジュールはオプションです。条件を使用するには、このチェックボックスをオンにする必要があります。 組立計画 (APL) モジュール: このモジュールは必須です。組立計画モジュールは、製品バリアントの組立の計画、および組立管理での組立オーダの生成に使用されます。 組立管理 (ASC) モジュール: このモジュールは必須です。 製品コンフィギュレータ (PCF) モジュール: このモジュールはオプションです。製品コンフィギュレータを使用するには、このチェックボックスをオンにする必要があります。 組立管理パラメータ \ Infor ERP 製造\製造パラメータ\組立管理パラメータ – tiasc0100m000 を開きます。このセッションは、組立管理のパラメータを定義するために使用します。 注意 このセッションのパラメータを変更すると、組立管理モジュール全体に広く影響が及ぶ可能性があります。 組立管理で使用される次の要素について、番号グループとシリーズを定義する必要があります。 オーダ クラスタ化されたラインステーションオーダ ラインステーションバリアント 参照番号 この 4 つの番号グループおよびシリーズはそれぞれ異なっている必要があります。｢ERP 番号グループ (tcmcs0151m000)｣ セッションの ｢製造｣ 専用の番号グループを選択しなければいけません。 目的のパラメータを有効にします。たとえば、取引処理パラメータなどです。 取引処理: このパラメータは、次の目的で使用します。 会計取引を処理し、保管する 組立部品を引き当てる 時間および資材所要量をバックフラッシュする 取引処理フィールドは、次の値に設定できます。 ラインステーション基準: 多量環境では、このパラメータを選択します。各ラインステーションごとにラインステーションオーダのデータが合算され、1 日当たりのクラスタ化されたラインステーションオーダ (CLSO) が 1 つ形成されます。処理は総計 (ラインステーション) レベルで行われます。ラインステーション基準の取引処理を使用すると、期間ごとに製造結果が返されます。この設定は、次の状況で使用できます。 元の組立オーダを追跡する必要がない 原価が組立ライン別に転記される 結果が期間別組立ライン別に計算される オーダ基準: 少量環境では、これを選択します。各組立オーダを計算すると、詳細な情報が得られ、多くのデータが作成されます。この結果、多くの組立オーダが存在する場合にパフォーマンスの問題が生じることがあります。1 日当たりの各組立オーダごとに、クラスタ化されたラインステーションオーダ (CLSO) が 1 つずつ作成されます。個々の組立オーダごとに、処理が行われます。オーダ基準の取引処理を使用すると、オーダごとに製造結果が返されます。 バケット定義 \ Infor ERP 製造\組立管理\アプリケーション管理\バケット – tiasl1501m000 セッションを開きます。 バケットは、計画およびバックフラッシュに使用される時間の単位です。引当およびバックフラッシュは、取引処理にもとづいてラインステーションを使用するとき、バケット単位でラインステーションごとに行われます。つまり、1 つのバケット内のすべてのラインステーションオーダが結合されます。このため、オーダ基準の取引処理より取引の数が減ります。大きなバケットを使用した場合、取引の数が少なくなるので、パフォーマンスがさらに向上します。 ステップ 1: 特定メニューに移動し、バケット定義をクリックします。バケット定義 (tiasl1100m000) セッションを開きます。必要に応じてバケットを定義します。 ステップ 2: バケット定義 (tiasl1100m000) セッションの特定メニューに移動し、バケットの生成をクリックします。 ステップ 3: バケット (tiasl1501m000) セッションを確認して、バケットが正常に生成されたかどうかを確認します。 セグメントスケジュール \ Infor ERP 製造\組立管理\アプリケーション管理\セグメントスケジュール – tiapl4500m000 セッションを開きます。このセッションを使用して、セグメントスケジュールを計算して表示します。 セグメントスケジュールは、特定のラインセグメント内の作業に必要とされる組立部品をいつ工程倉庫に納入しなければならないかを示します。ラインの各セグメントについて、オフライン期間の範囲が定義されます。期間ごとに、組立部品が必要とされる日付がスケジュールされます。このため、要求オフライン日がこの期間のいずれかに入るすべての製品バリアントが、該当するセグメントでその日に組立部品を必要とします。このスケジュールの利点は、製品バリアントの要求オフライン日と組立部品のセグメントしか分からない場合でも、このスケジュールから組立部品所要を決定できることです。 セグメントスケジュールは、特に遠い先 (つまり、引当タイムフェンス以降で需要タイムフェンスよりも前の期間) の組立部品所要の概略計画に使用されます。このスケジュールの対象となるのは、引当タイムフェンスも含め、需要タイムフェンスの全期間です。セグメントスケジュールは、セグメントスケジュール (tiapl4500m000) セッションに表示されます。 |