| 構成要素処理 - 販売部品表 |  |
| 販売部品表を使用して構成要素を処理する場合、部品表の販売オーダへのコピー (tdsls4812s000) セッションを使用して部品表 (BOM) を販売オーダのラインにコピーできます。 手順 手順 1. 製造品目、オーダ数量、およびデフォルト部品表レベルを入力し、処理を開始します。 手順 2. ERP LN により、下位の構成要素が含まれていない部品表の各位置に、販売オーダラインが追加されます。 手順 3. 対象の構成要素の発効日と有効期限の間にオーダ日付がある部品構成要素のみがコピーされます。品目バージョンも考慮されます。 注意 販売オーダラインの部品表構成要素は、販売オーダ部品表 (tdsls4532m000) セッションで表示できます。 次の部品表を例にして手順を説明します。 品目 A の 4 単位について 部品表をコピーする場合、次の 6 つの販売オーダラインがオーダに追加されます。 品目 B が 8 単位のオーダライン 1 件 品目 G が 8 単位のオーダライン 1 件 品目 H が 12 単位のオーダライン 1 件 品目 D が 12 単位のオーダライン 1 件 品目 E が 4 単位のオーダライン 1 件 品目 F が 4 単位のオーダライン 1 件 オーダラインは、コピーした後でも修正できます。価格と値引は自動的に決定されます。 注意 部品表をオーダラインにコピーする代わりに、主品目 A の数量が 4 個のオーダラインを 1 つ作成することもできます。在庫からの出庫の場合、構成要素 (B、C、D、E、F) が引き当てられて出庫されます。この方法の欠点は、部品表データとの偏差が許されないことです。 (ファントム) 品目の構成要素は、別個に出荷または納入することができません。 関連トピック オーダ管理でのキット処理の概要 ファントムレベルをスキップするには |