| 作業の検査方法を設定するには |  |
| 作業の検査方法の設定 品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションの工順 (TI)チェックボックスがオンの場合は、品質管理を使用して、作業の成果物をチェックできます。 各作業の品質所要は、品質管理パッケージで定義できます。 品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションの工順 (TI) チェックボックスがオンの場合、製造計画 (tisfc0110m000) セッションから発生元別の固有オーダ (qmptc0149m000) セッションにズームすることができます。 工順作業に関して、工程管理モジュールと品質管理との対話方法を、4 つの方法から選択できます。 半組立品を検査するが、検査オーダによる影響を作業に及ぼさない (方法 A)。 半組立品の検査完了後にはじめて、作業完了のレポートをユーザに許可する。ただし、完了数量または不合格数量は、テストの結果に関係なく自由にレポートできるようにする (方法 B)。 半組立品の検査完了後にはじめて、完了数量または不合格数量のレポートをユーザに許可する。検査の結果として推奨される完了数量および不合格数量を提示する (方法 C)。 半組立品の検査完了後にはじめて、完了数量または不合格数量のレポートをユーザに許可する。検索の結果、完了数量および不合格数量を特定する。これらの数量の修正をユーザに許可しない (方法 D)。 上記の方法のどれが使用されるかは、次のフィールドによって決定されます。 検査のブロック方法 QM 推奨のみ これらのフィールドは発生元別標準オーダ (qmptc1120m000) セッションにあります。 方法 A が適用されるのは、次の条件が当てはまる場合です。 検査のブロック方法が続行 QM 推奨のみチェックボックスがオンである 方法 B が適用されるのは、次の条件が当てはまる場合です。 検査のブロック方法が完了作業をブロック QM 推奨のみチェックボックスがオンである 方法 C が適用されるのは、次の条件が当てはまる場合です。 検査のブロック方法が作業をブロック QM 推奨のみチェックボックスがオンである 方法 D が適用されるのは、次の条件が当てはまる場合です。 検査のブロック方法が作業をブロック QM 推奨のみチェックボックスがオフである これらのフィールドの値は、次のセッションで入力されたデータにもとづいて決定されます。 品質組合せ (qmptc0111m000) 発生元別の固有オーダ (qmptc0149m000) 関連トピック 製造作業に対する品質管理の使用 製造オーダの製品に対する品質管理の使用 製造オーダの資材に対する品質管理の使用 |