| クラスタ化されたラインステーションオーダ - 所要組立部品 (tiasc7140m000) |  |
| クラスタ化されたラインステーションオーダ (CLSO) は、ラインステーションオーダのための資材を結合するために、組立部品引当およびバックフラッシュで使用されます。 パラメータ 取引処理パラメータが、CLSO の使用を決定します。このパラメータは、組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションで定義され、以下の値を使用できます。 ラインステーション基準 - 毎日、各ラインステーションに対して、CLSO が 1 つのみ作成されます。 オーダ基準 - 各組立オーダに対して、CLSO が 1 つ作成されます。 このように、ラインステーション基準取引処理モードでは、丸一日にわたって CLSO が使用されます。ただし、各バケットのデータは個別に保持され、各バケットにより、倉庫管理での組立部品引当の計画在庫処理用に、個別の倉庫オーダラインが生成されます。このデータは、現在のセッションで表示できます。 フィールド 各組立部品所要について、以下のフィールドに詳細が表示されます。 バックフラッシュ予定数量 引当予定の部品 バックフラッシュ予定の部品 引当予定数量 バックフラッシュされた数量 言うまでもありませんが、これらのフィールドが表示されるかどうかは、バックフラッシュがすでに行われているかどうかによって異なります。 CLSO は、クラスタ化されたラインステーションオーダ (tiasc7530m000) セッションで表示できます。バケットは、バケット定義 (tiasl1100m000) セッションで定義できます。 注意 このセッションでは、まだバックフラッシュされていない組立部品だけが表示されます。 関連トピック 組立管理の概要 ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ 組立オーダの原価計算 組立のバックフラッシュ 組立オーダ
フィールド | 説明
クラスタ化されたラインステーションオーダ | 1 日のラインステーションの全資材所要量を表します。クラスタ化されたラインステーションオーダはユーザ定義のバケットで構成されます。バケットごとに、資材所要量が結合されます。 組立管理 の場合は、取引をオーダ別に実行する代わりに、ラインステーション別と期間別に実行できます。ERP LN では、特定期間の同じ資材を 1 つの資材ラインに統合することができます。その後、累計数量がクラスタ化されたラインステーションオーダに格納されます。この数量の累積によって、特定のバケットに対して処理が行われるため、処理の数を減らすことができます。
ラインステーション | 組立ラインの一部であるワークセンタ。ラインステーションは、最終組立計画 (FAS) 品目の製造で使用されます。1 つのラインステーションには複数の位置を保持することができ、これにより 1 つのラインステーションに複数の品目を存在させることができます。
倉庫オーダ | 倉庫オーダは、倉庫管理のオーダ - 計画在庫処理 (whinp1501m000) セッションで、計画在庫処理に使用します。 ラインステーション基準のシナリオでは、倉庫オーダの番号は、このセッションのクラスタ化されたラインステーションオーダの番号と同じになります。 オーダ基準のシナリオでは、これらのオーダ番号は異なります。クラスタ化されたラインステーションオーダの番号は組立オーダの番号で、倉庫オーダの番号は別の番号です。
工程倉庫 | 組立部品が保管される工程倉庫
環境 | 環境
組立 部品 | このタイムバケットについてラインステーションの工程倉庫に引き当てられている構成要素
倉庫 オーダ位置 | このタイムバケットについてラインステーションの工程倉庫に構成要素を引き当てる倉庫オーダライン
所要数量 | このタイムバケットについてこのオーダが必要とする、表示された組立部品の数量
棚卸 単位 | 棚卸単位
引当済 累計数量 | 組立部品の引当によって、該当するタイムバケットで引き当てられている品目の合計数量 組立部品引当が再構築された場合、および部品がバックフラッシュされた場合にこのフィールドが更新されます。
バケット開始日 | 計画およびバックフラッシュに使用される時間数量 詳細については、バケット定義 (tiasl1100m000) セッションも参照してください。
バケット終了日 | 計画およびバックフラッシュに使用される時間数量
コマンド | 説明
オーダ別計画処理 | クラスタオーダ別に計画処理を表示し、オーダ - 計画在庫処理 (whinp1501m000) セッションを開始します。