| 輸送管理 |  |
| 輸送管理には次の出荷構築基準があります。 出荷別固有出荷参照 出荷別単一出荷参照 出荷別単一納入地点 積荷ごとに 1 オーダ 積荷別直接出荷先コード 納入地点 詳細は、次の情報を参照してください: 出荷参照にもとづく出荷構築 積荷別シングル出荷先コードにもとづく積荷構築 納入地点にもとづく出荷構築 注意 出荷元タイプが倉庫ではない場合は、納入地点と出荷参照は出荷構築基準として使用できません。 輸送オーダの作成 ERP LN が輸送オーダを作成する際、出荷/積荷構築パラメータが倉庫オーダタイプ (whinh0110m000) セッションから取得されます。この輸送オーダにより、積荷/出荷構築基準が決まります。出荷/積荷構築パラメータは輸送オーダラインから取得され、その輸送オーダラインに対する出荷の選択または作成に使用されます。 輸送オーダの発生元が ｢販売｣ または ｢サービス｣ 以外のパッケージの場合、倉庫オーダに輸送オーダへのリンクが含まれます。したがって、倉庫オーダが必ず存在します。輸送オーダの発生元が ｢販売｣ または ｢サービス｣ の場合は、倉庫オーダが作成される前に輸送オーダが計画された可能性があります。その場合、ERP LN が倉庫オーダタイプを決定し、輸送オーダはこの倉庫オーダタイプから出荷構築フラグを取得します。 積荷構築処理への影響 ERP LN では、倉庫オーダタイプ (whinh0110m000) セッションで指定された出荷構築パラメータにもとづいて積荷が計画され、それが輸送オーダラインに渡されます。出荷/積荷構築パラメータは輸送オーダラインから取得され、その輸送オーダラインに対する出荷の選択または作成に使用されます。最初のステップは、品目の出荷に使用できる既存の出荷を検索することです。既存の出荷が見つからない場合は、新規の出荷/積荷が作成されます。 関連トピック 出荷参照にもとづく出荷構築 積荷別シングル出荷先コードにもとづく積荷構築 納入地点にもとづく出荷構築 |