| 販売オーダ確約ライン (tdsls4101m400) |  |
| セッションの目的: 期日内納入の確約が可能または不可能な、販売オーダ (納入) ラインの表示およびメンテナンスを行います。 オーダ確約状況が合格に設定されているラインは、期日内納入を確約できます。 次のラインについては期日内の納入を確約できません。 有効在庫のチェック待ちのライン。これらのラインにはオーダ確約状況が保留に設定されています。 当該ラインを時間内に納入するだけの在庫が不足しているライン。これらのラインにはオーダ確約状況が不合格に設定されています。 在庫チェックの処理中にエラーが発生したライン。これらのラインにはオーダ確約状況が例外に設定されています。 特定メニュー上で、次のオプションを利用できます。 在庫販売オーダのチェック 在庫販売オーダのチェック (tdsls4217m000) セッションを開始します。このセッションで、ラインに対して利用可能な在庫をチェックします。 在庫オプション このメニュー上で在庫オプションを選択し、在庫不足を解決します。 計画オプション このメニュー上で計画オプションを選択し、在庫不足を解決します。 有効在庫オプション このメニュー上で ATP オプションを選択し、在庫不足を解決します。 生成オプション このメニュー上で生成オプションを選択し、在庫不足を解決します。 調整オプション このメニュー上で調整オプションを選択し、在庫不足を解決します。 合格に強制設定 在庫が不足してる場合でも、オーダ確約状況を合格に設定します。 不合格に設定 ライン状況が例外になっているラインを不合格に設定します。例外ラインとは反対に、不合格ラインは在庫販売オーダのチェック (tdsls4217m000) セッションでの在庫チェックに含めることができます。 メッセージログ メッセージログ (tcstl1500m000) セッションを開始します。このセッションで、例外状況のラインに対するエラーメッセージを表示できます。 ラインの表示 状況が不合格、保留、および例外のラインのみが表示されます。 関連トピック 在庫不足処理
フィールド | 説明
販売オーダ | 通常はオーダの入力時に、それぞれの新規顧客オーダに割り当てられた一意の管理番号。販売オーダ番号は、オーダ約定、基準生産、原価計算、請求などでしばしば使用されます。受注生産製品の場合、販売オーダ番号は、終了作業によりスケジュールされた管理番号となり、完成品部品番号にもなります。
位 置 | 販売オーダまたは購買オーダでのオーダラインの位置を識別するために使用する番号
連番 | 販売オーダ (納入) ラインまたは購買オーダライン (詳細) の位置番号を詳細に識別するために使用される番号
品目 | ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原資材、組立品、完成品および工具を指します。 また品目は、1 つ (キット) として処理される品目のセットを表したり、または複数の製品バリアント (一般品目) に存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション)
オーダ数量 | オーダラインの条件にしたがって納入しなければならない数量。数量は、品目の購買単位または販売単位で表されます。
オーダ数量 | オーダ数量の表示単位
計画納期 | オーダ/スケジュールラインの品目を納入しなくてはならない計画日。計画納期は、オーダ日/スケジュール生成日より前であってはなりません。
倉庫 | 商品の出荷元の倉庫
オーダ確約状況 | 販売見積ライン、販売オーダラインまたは販売構成要素ラインを顧客に対して約束できるかどうか、在庫チェックを実行する必要がまだあるのか、あるいはラインの不十分な在庫状況を解決する必要がまだあるのかを知らせる状況 指定可能な値 オーダ確約状況
納入タイプ | 販売オーダラインの納入タイプ 指定可能な値 販売納入タイプ
プロジェクト | 特定の品目を必要とするプロジェクトのコード
製品バリアント | 一般または標準品目の一意の構成または仕様。仕様は構成処理に由来し、特徴オプション、会社、組立ラインなどの情報を含みます。 例 品目が ｢バイク｣ の場合、3 つの製品バリアントを持つことができます。 組立ライン 1 で製造される赤いバイク 組立ライン 2 で製造される青いバイク 組立ライン 2 で製造される赤いバイク(この例では、色およびラインが製品バリアントのオプションです) 関連トピック オーダ管理における製品バリアント
有効化コード番号 | 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインまたは販売見積ライン上の参照番号 関連トピック 販売管理で簡略コンフィギュレータを有効化構成として使用するには
コマンド | 説明
在庫販売オーダのチェック | 在庫販売オーダのチェック (tdsls4217m000) セッションを開始します。このセッションで、ラインに対して利用可能な在庫をチェックします。
品目別計画在庫処理 | 計画在庫処理 (whinp1500m000) セッションを開始します。 結果: ラインはこのセッションから倉庫で更新されます。
品目および倉庫別在庫 | 倉庫 - 品目在庫 (whwmd2515m000) セッションを開始します。 結果: ラインはこのセッションから倉庫で更新されます。
在庫約定 | 在庫約定 (whinp2100m000) セッションを開始します。
引当バッファの作成 | 引当バッファの作成 (tdsls4813s000) セッションが開始され、引当バッファ数量を定義できます。オーダラインが保存されると、引当バッファは同じ仕様をラインとして受け取ります。 結果: 引当バッファ数量が在庫約定 (whinp2100m000) セッションで挿入されます。
品目マスタ計画 | 品目マスタ計画 (cprmp2101m000) セッションを開始します。 結果: ラインの計画納期がこのセッションの期間開始日で更新されます。
品目オーダ計画 | 品目オーダ計画 (cprrp0520m000) セッションを開始します。 結果: ラインの計画納期はこのセッションから日付で更新されます。
チャネルマスタ計画 | チャネルマスタ計画 (cpdsp5130m000) セッションを開始します。 結果: ラインの計画納期はこのセッションから日付で更新されます。
有効在庫 - 処理 | 有効在庫処理 (tdsls4899m000) セッションが開始され、固定日 ATP チェックおよび固定倉庫 ATP チェックを実行できます。 結果: ラインがチェックの結果で更新されます。例: 納入体系、倉庫の変更、または日付の変更
有効在庫 - 固定日付 | 固定日 ATP チェックを実行します。 結果: ラインがチェックの結果で更新されます。例: 納入体系または倉庫の変更
有効在庫 - 固定倉庫 | 固定倉庫 ATP チェックを実行します。 結果: ラインがチェックの結果で更新されます。例: 納入体系または倉庫の変更
有効在庫 - 固定倉庫 - 単一納入 | 特定の倉庫で品目が利用可能になる日をチェックします。指定日に在庫が入手できない場合、この日付の 1 日後、または数日後に在庫が入手可能になる可能性があります。ERP LN は、最新の納期を取得して単一の納入を実行します。ラインが、リンクされた構成要素を持つ主品目を含み、在庫処理フィールドのラインが構成要素別に設定されている場合、最新の (構成要素) 入庫日が取得されます。 結果: オーダラインの計画納期が更新され、納入スケジュールはオーダラインとのリンクを解除されます。
クロスドックオーダの生成 | クロスドッキングオーダを生成するためにラインを準備します。 結果: 納入タイプのラインがクロスドッキングに設定されます。
直送オーダの生成 | 直送オーダを生成するためにラインを準備します。 結果: 納入タイプのラインが直送に設定されます。
購買オーダの生成 | 購買オーダを生成するためにラインを準備します。 結果: 納入タイプのラインが購買に設定されます。
製造オーダの生成 | 製造オーダを生成するためにラインを準備します。 結果: 納入タイプのラインが製造に設定されます。
転送オーダの生成 | ダイアログセッションを開始します。このセッションで、ラインで必要な数量を別の倉庫からライン倉庫へ転送できます。 結果: 転送オーダが、販売オーダライン - 転送オーダ (tdsls4504m000) セッションに挿入されます。
代替品目 | 代替品目 (tcibd0505m000) セッションを開始します。このセッションで代替品目を選択できます。 結果: このセッションからラインが代替品目で更新されます。
オーダ数量の調整 | 利用可能在庫をチェックし、オーダ数量を利用可能在庫で更新します。
留保数量の調整 | 利用可能在庫をチェックし、留保数量を更新します。 留保数量の調整は次のように計算します。
    オーダ数量 - 利用可能数量
合格に強制設定 | 在庫が不足してる場合でも、オーダ確約状況を合格に設定します。
不合格に設定 | ライン状況が例外になっているラインを不合格に設定します。
メッセージログ | メッセージログ (tcstl1500m000) セッションを開始します。このセッションで、例外状況になっているラインに対するエラーメッセージを表示できます。
ラインの表示 | 状況が不合格、保留、および例外のラインのみが表示されます。