| 標準検査ロットおよびシリアル (qmptc1130m000) |  |
| セッションの目的: 検査のシリアル番号を表示します。
フィールド | 説明
発生元 | 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ
発生元オーダ | 検査の発生元のオーダ番号
ライン番号 | 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。
順序 | 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。
検査 | 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインの一覧が表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。
検査 | 実行される検査の順序が表示されます。
扱い単位 | 梱包資材の構造、またはそのような構造の一部であり、品目の梱包に使用されます。扱い単位には、次の属性があります。1) 識別コード2) 梱包品目 (オプション)3) 梱包品目の数量 (オプション) 重要 品目を扱い単位にリンクさせる場合、その品目は扱い単位によって梱包されます。梱包品目は、扱い単位を構成するコンテナやその他の梱包資材のタイプを指します。 例: すかし木箱などの梱包品目を扱い単位として定義して、扱い単位をすかし木箱に指定します。
シリアル番号 | ERP LN によって生成される番号で、1 サンプル数量を取得するために実行される複数の測定について、それぞれ区別します。測定回数はテスト数量にもとづきます。 例
サンプル数量 | 100 個
テスト数量 | 20 個
説明: 100 個のサンプル数量を取得するには、20 個についてのテストを 5 回行う必要があります (100 ÷ 20 = 5)。この結果、一意のシリアル番号を持つ 5 つのテストラインが生成されます。
不合格 | このチェックボックスがオンの場合、このシリアル番号は不合格です。
コマンド | 説明
すべて不合格 | [ファイル] メニューの [特定] の下に、[すべて不合格] オプションが表示されます。
すべて承認 | [ファイル] メニューの [特定] の下に、[すべて承認] オプションが表示されます。
不合格予定シリアル | [ファイル] メニューの [特定] の下に、[不合格予定シリアル] オプションが表示されます。