| 作業オーダをクローズするには |  |
| 作業オーダをクローズする方法は、作業オーダの破棄およびクローズ、および終了した作業オーダの履歴へのコピーです。 作業オーダのクローズ処理には以下の活動が含まれます。それぞれの活動について、次のセクションで詳細に説明します。 作業オーダ活動の破棄 作業オーダのクローズ クローズした、または取り消した作業オーダの履歴へのコピー クローズした作業オーダの削除 作業オーダをクローズするには 手順 1. 作業オーダ活動の破棄 破棄は、船舶や航空機など、安全性が重要な検討事項である製品の修理において重要です。破棄ステップにより、関連活動を問題なく完了できます。 作業オーダ活動を破棄するには、作業オーダ活動 (tswcs2110m000) セッションを開始して活動を選択し、特定メニューの破棄をクリックします。ERP LN により、作業オーダ活動が破棄に変更されます。作業オーダ活動を破棄できるのは、状況が発行済または完了の場合のみです。 手順 2. 作業オーダのクローズ 状況が破棄または完了の作業オーダをクローズできます。作業オーダの作業オーダ活動が未作成の場合は、状況が完了の作業オーダをクローズに設定できます。作業オーダの作業オーダ活動が作成済の場合、各活動は破棄後でないとクローズできません。 作業オーダのクローズ (tswcs2265m000) セッションを使用して、作業オーダ状況をクローズに変更します。 手順 3. クローズした、または取り消した作業オーダの履歴へのコピー クローズした、または取り消した作業オーダは履歴にコピーできます。履歴は後で、解析用途に使用できます。作業オーダを履歴にコピーする操作では、有効なセッションから作業オーダは削除されません。 作業オーダを履歴にコピー (tswcs2280m000) セッションを実行して、状況がクローズまたは取消の作業オーダを履歴にコピーします。 手順 4. クローズした作業オーダの削除 作業オーダのクローズ後、および必要に応じて履歴に作業オーダをコピーした後に、作業オーダを削除することができます。作業オーダは構造内に複数のフォローアップ作業オーダと共に存在できるので、作業オーダ構造全体を削除する必要があります。構造全体、または選択範囲内の個々の作業オーダを削除できます。 作業オーダ構造の削除 (tswcs2202m000) セッションで、状況がクローズまたは取消の作業オーダを削除できます。 |