| フィールド変更オーダ (FCO) およびフィールド変更オーダラインを生成するには |  |
| この処理は、フィールド変更オーダ (FCO)の生成、フィールド変更オーダへの活動の追加、および FCO ラインのマニュアルまたは自動での生成に使用します。 フィールド変更オーダおよびフィールド変更オーダラインの生成方法 手順 1. フィールド変更オーダの生成 フィールド変更オーダを定義するには、フィールド変更オーダ (tssoc5100m000) セッションを使用します。フィールド変更オーダ (FCO) の手順は、サービスタイプ (tsmdm0130m000) セッションで個別のサービス手順として定義されます。したがって、FCO について契約適用範囲を定義することができます。FCO は、複数のクラスタのシリアル番号付品目を一括変更するためのものです。各 FCO について、最大 5 つの活動を定義できます。FCO についてサービスオーダが生成されている場合は、ERP LN により各活動についてサービスオーダ活動ラインが生成されます。FCO を定義すると、FCO の状況は ｢フリー｣ になります。 手順 2. FCO ラインの生成 置換する見込品目またはシリアル番号付品目、および関連する活動を指定した FCO ヘッダの作成後、マニュアルで FCO オブジェクトラインを作成することも、ラインを自動生成することもできます。フィールド変更オーダラインの生成 (tssoc5210m000) セッションを使用して、以下の範囲にFCO ラインを自動作成します。 FCO 販売先取引先 クラスタ 取引先のシリアル番号 シリアル番号付品目が有効になる日付を指定することができます。処理レポートまたはエラーレポートを出力するかどうかを選択することもできます。 注意 同じ FCO に対して、このセッションを複数回実行することができます。たとえば、それぞれの販売先取引先用に FCO ラインを生成する場合です。 ラインが生成されるのは、FCO にまだシリアル番号付品目が作成されていない場合だけです。 販売先取引先は、シリアル番号付品目のライン上で、シリアル番号付品目から派生します。 内部メンテナンスの場合、FCO ラインに関してクラスタおよびシリアル番号フィールドのみを指定します。 ラインが生成されると、FCO の状況は ｢ライン生成済｣ に設定されます。セッションを複数回実行しても、状況は ｢ライン生成済｣ のままです。 FCO ラインは独立シリアル番号付品目、つまり、クラスタに属さないシリアル番号付品目に対しても生成されます。 FCO ラインをマニュアルで生成するには、FCO ライン (tssoc5110m000) セッションを使用します。 シリアル番号付品目について FCO ラインを作成する暫定条件 以下の条件が満たされた場合、ERP LN によりシリアル番号付品目の FCO ラインが生成されます。 クラスタ - ライン (tsbsc1110m000) セッションにおいて、シリアル番号付品目はラインとしてクラスタの一部になります。 クラスタラインの状況が ｢設置済｣ であり、かつ状況時間がフィールド変更オーダラインの生成 (tssoc5210m000) セッションで入力した [発効日] の日付と同じかそれ以降の場合です。 クラスタ - ライン (tsbsc1110m000) セッションにおいて、シリアル番号付品目はクラスタの一部になりますが、ラインにはなりません。 フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションにおいて、シリアル番号付品目は子品目として存在します。 フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションにおいて、子品目の状況は ｢設置済｣ になり、状況時間はフィールド変更オーダラインの生成 (tssoc5210m000) セッションで入力した [発効日] と同じかそれ以降になります。 独立シリアル番号付品目の場合は、次のようになります。 [独立シリアル番号付品目を含む] チェックボックスがオンになります。 シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションにおいて、シリアル番号付品目の状況が [有効] になります。 品目の FCO ラインを生成する暫定条件 以下の条件が満たされた場合、ERP LN により品目の FCO ラインが生成されます。 品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションで、品目の [構成管理] フィールドが ｢見込み｣ または ｢適用なし｣ であること。 クラスタ - ライン (tsbsc1110m000) セッションにおいて、品目がラインとしてクラスタの一部になります。 クラスタラインの状況がが ｢設置済｣ であり、かつ状況時間がフィールド変更オーダラインの生成 (tssoc5210m000) セッションで入力した [発効日] の日付と同じかそれ以降の場合です。 フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションにおいて、品目は子品目として存在します。 フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションにおいて、子品目の状況は ｢設置済｣ になり、状況時間はフィールド変更オーダラインの生成 (tssoc5210m000) セッションで入力した [発効日] と同じかそれ以降になります。 |