| サイジング処理 |  |
| ハードウェア Infor ERP LN の実装時は、プロジェクトの後の段階で問題が発生するのを回避するため、適切なハードウェアを選択してください。ハードウェアが小さすぎてアップグレードできないような場合や、逆にハードウェアが大きすぎる場合、予算の問題から実装が停止する可能性があります。このため、実装時にサイジングを十分検討する必要があります。 最終的なサイジング 最終的なサイジングは、実装に関するあらゆる要素が判明してはじめて可能になります。販売前の状況では、アプリケーションの使用に関する概要しかありません。このため、販売前のサイジングは、ハードウェアコストを推定することが目的になります。 サイジングの検証 最初の実装の立ち上がり後、サイジングの検証を行うことができます。サイジングの検証により、サイジング時に行ったあらゆる想定を検証できます。必要であれば、サイジングを調整して、それ以降の実装のサポートを拡充できます。 ストレス試験 パフォーマンスの問題は、実装が立ち上がる直前に出現する傾向があります。実装が立ち上がる直前にストレス試験を実施して、実際のパフォーマンスが要件を満たしているかどうか検証することをお勧めします。 以下の表に、各種サイジング段階およびそれをサポートするツール、文書、サービスを示します。
ステップ | 段階 | ツール/文書/サービス | 注意
1 | 顧客からサイジングに関する主要な数値を収集する | 構成および計画に関するアンケート アップグレード用の構成および計画に関するアンケート | アップグレードについては、既存のアプリケーションの情報を使用する
2 | オプション: 顧客固有のベンチマークで、個々の機能の負荷を測定する | 顧客固有のベンチマーク | 大規模/複雑/ビジネスクリティカルな顧客のみ
3 | ハードウェアのサイジング | Sizing Guide / E-Sizing assistant (web ベース) |
4 | サイジングおよび配置に関する情報を顧客に伝達する | サイジングテンプレート (2007 年末) Sizing White paper (2007 年末) |
5 | オプション: ストレス試験 | X | 問題を解決できるよう、立ち上がる直前の適時
6 | オプション: 顧客のサイトでサイジング検証を行い、サイジング数値を調整する | サイジングの検証 | 大規模/複雑/ビジネスクリティカルな顧客のみ、立ち上がり後
ステップ 1、3、および 4 は反復プロセスです。販売前の段階では、初期サイジングにより、ハードウェアコストを算出できます。販売後の段階で、より詳細なサイジングを策定できます。 ステップ 6 は、顧客の所在地ごとに実装の立ち上がり後など、複数の実装段階で行うことができます。 パフォーマンスに関係するトピックの中でも、特に注意を要するものや、通常の文書ではまだ公開されていないものに関する最新情報については、ソリューション番号 225096 を参照してください。また、このソリューション番号では、最新バージョンの Sizing White paper に関する情報も提供されています。http://www.infor365.com からこのソリューション番号をダウンロードしてください。 Sizing Guide、アンケート、および E-Sizing assistant は、http://pbc.infor.com/sizing/ に用意されています。 セカンドラインのサイジングサポートについては、infor.sizing@infor.com にお問い合わせください。 |