| メンテナンス計画を生成するには |  |
| メンテナンス計画の生成 (tsspc2200m000) セッションを使用して、メンテナンス計画を生成します。サービス組織が管理するクラスタおよびシリアル番号付品目について、メンテナンス活動を計画することができます。計画活動 (tsspc2100m000) セッションで、活動のスケジュールと表示ができます。メンテナンス計画によって、長期的に遂行する必要があるメンテナンス活動が把握されます。 メンテナンス活動の運用計画はサービスオーダ計画にもとづきます。すべての運用 (サービス) 活動はサービスオーダを通じて遂行されます。 メンテナンス概念が計画活動にコピーされます。 メンテナンス計画の生成方法 手順 1. サービス契約 クラスタに関して何らかの有効なサービス契約がある場合、そのクラスタに関しては計画は生成されません。 手順 2. シリアル番号付品目 指定した開始日から終了日までの期間中に有効な最上位シリアル番号付品目をすべて選択します。開始日が最上位シリアル番号付品目の開始日以前の場合は、この開始日が最上位シリアル番号付品目の開始日になります。最上位シリアル番号付品目の終了日が終了日よりも遅い場合、この終了日が終了日となります。 手順 3. 計画活動 これらの 2 つの日付の間で有効なシリアル番号付品目に関して、計画活動が生成されます。ERP LN では、最上位シリアル番号付品目に関連する子シリアル番号付品目についても計画活動が生成されます。子シリアル番号付品目も有効でなければなりません。 手順 4. 使用クラス 計画活動の作成時に使用する使用クラス は、以下の順序で選択されます。 シリアル番号付品目の使用クラス 最初の親シリアル番号付品目の使用クラス クラスタの使用クラス 使用クラス 手順 5. 予測活動 ERP LN により最初に、メンテナンス概念 - 予測活動 (tsspc1125m000) セッションにシリアル番号付品目の品目に対する予測活動が存在するかどうかがチェックされます。予測活動が存在する場合、このシリアル番号付品目の子シリアル番号付品目がそれ以上探されることはなく、その予測が計画活動にコピーされます。 手順 6. 参照活動 予測活動が存在しない場合、ERP LN により、メンテナンス概念 - 品目 (tsspc1120m000) セッションに、品目にリンクされた参照活動が存在するかどうかがチェックされます。それらが存在する場合、計画活動を生成するために参照活動が使用されます。 手順 7. メンテナンス周期 メンテナンス計画は、メンテナンス周期の開始にもとづいて以下の 3 通りの方法で行うことができます。 シリアル番号付品目の開始日: メンテナンス周期の開始日は、シリアル番号付品目の開始日と一致します。 選択範囲の開始時間: メンテナンス周期の開始日を、計画活動が生成される開始日とします。 1月 1日: メンテナンス周期は、1 月 1 日に開始されます。 相対的な動きは、品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションのメンテナンス周期フィールドの値にもとづいて、実際の日付に変換されます。開始日を受け取ると、最初の労働日が実際の計画開始日に設定されます。その日付に活動継続期間が加えられて、終了日が決定されます。活動が予測から派生し、かつその予測に子品目が指定されている場合、ツリーを下に辿ることによって対応するシリアル番号付品目が検出されます。同じ品目から派生したシリアル番号付品目が 2 つ以上見つかると、予測は無視されます。 最初の労働日を見つけて前進計画を行うための、カレンダーの検索パスは以下のようになります。 シリアル番号付品目のカレンダー クラスタにリンクされているサービス部署のカレンダー 最早開始時間 =
生成される計画活動のそれぞれについて、所要量ラインが参照活動 - 資源所要量 (tsacm2120m000) セッションから以下のセッションのいずれかにコピーされます。 計画活動 - 資材所要量 (tsspc2110m000) 計画活動 - 労務所要量 (tsspc2111m000) 計画活動 - その他所要量 (tsspc2112m000) 処理レポート: 生成された計画活動のリスト エラーレポート: エラーのリスト デフォルト: 開始日は現在の日付です。 終了日は現在の日付に 1 年を加えた日付です。 |