| 検査履歴の更新 (qmptc3205m000) |  |
| セッションの目的: 検査オーダの範囲を検査履歴にコピーして検査履歴を更新します。 注意 検査オーダは、実行後に ｢検査履歴｣ としてアーカイブすることができます。 重要 状況がクローズである検査オーダのみを検査履歴にコピーすることができます。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
フィールド | 説明
開始品目 |
終了品目 |
順序 |
順序 |
発生元 | 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ
発生元オーダ |
発生元オーダ |
ライン番号 | 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
位置 | 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
作業 |
作業 |
順序 |
順序 |
検査 | 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインの一覧が表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。
検査 | 実行される検査の順序が表示されます。
承認番号 |
承認番号 |
扱い単位 | 梱包資材の構造、またはそのような構造の一部であり、品目の梱包に使用されます。
扱い単位 | 扱い単位には、次の属性があります。1) 識別コード 2) 梱包品目 (オプション) 3) 梱包品目の数量 (オプション) 重要 品目は、扱い単位にリンクすると、その扱い単位で梱包されます。梱包品目は、コンテナのタイプ、または扱い単位を構成する他の梱包資材を参照します。 例: すかし木箱などの梱包品目を扱い単位として定義して、扱い単位をすかし木箱に指定します。
コマンド | 説明
更新 | [更新] オプションが表示されます。[更新] をクリックすると、検査履歴が更新されます。